# Knoteneinschubfehler beheben

Wenn Sie zu diesen Informationen weitergeleitet wurden, kann die Initialisierung nicht fortgesetzt werden oder sie ist wegen eines Knoteneinschubfehlers fehlgeschlagen. Für die Lösung dieser Probleme müssen mehrere Maßnahmen ergriffen werden.

## Informationen zu dieser Task

Überprüfen Sie anhand der LED-Anzeige auf der Rückseite des Knoteneinschubs, den Sie initialisieren wollen, ob er ordnungsgemäß gestartet wurde.

Wenn die Systemstatus-LED () leuchtet, wurde der Knoteneinschub gestartet. Wenn die Systemstatus-LED jedoch aus bleibt, liegt ein Knoteneinschubproblem vor. Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Maßnahmen festzustellen:

## Vorgehensweise

1. Versuchen Sie, den Knoteneinschub neu einzusetzen, um festzustellen, ob er dann startet. Entriegeln Sie die Lösehebel am Einschub und öffnen Sie sie. Der Einschub bewegt sich ca. 0,6 cm aus dem Schacht heraus. Ziehen Sie den Einschub heraus, bis alle LEDs am Einschub aus gehen, was ein paar Sekunden dauern kann. Ziehen Sie den Einschub 50 mm heraus. Achten Sie darauf, dass keine Kabelverbindungen anderer Komponenten des Systems versehentlich unterbrochen oder entfernt werden. Achten Sie darauf, dass keine Kabelverbindungen anderer Komponenten des Systems versehentlich unterbrochen oder entfernt werden.
2. Schieben Sie den Einschub bis zum Anschlag zurück und schließen Sie dann die beiden Hebel. Achten Sie darauf, dass sie sich vollständig schließen.
3. Warten Sie bis zu 10 Minuten auf das Leuchten der Betriebs-LED () und auf das Blinken der Systemstatus-LED (). Wenn beide LEDs den jeweiligen Status erreicht haben, setzen Sie den Initialisierungsassistenten fort. Wenn die LEDs den jeweiligen Status nicht erreichen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
4. Entfernen Sie alle Kabel vom Einschub. Notieren Sie bei jedem Kabel, wo es am System angeschlossen war.
5. Entfernen Sie den Einschub, indem Sie die beiden Sicherungshebel öffnen und den Einschub aus dem Gehäuse herausziehen.
6. Drehen Sie den Einschub um und entfernen Sie die Abdeckung des Einschubs, indem Sie die eingelassenen blauen Kontaktpunkte an der Abdeckung nach unten drücken und die Abdeckung von sich weg schieben.
7. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Fassen Sie beide Enden der Batterie an den Griffen (siehe Pfeile in der folgenden Abbildung) und heben Sie sie senkrecht nach oben an, bis sie sich löst. Schieben Sie die Batterie an denselben Griffen wieder nach unten in den Einschub. Schieben Sie vorsichtig nach unten und stellen Sie sicher, dass die Batterie fest auf den Anschlüssen sitzt.
   Anmerkung: Die Batterie wird senkrecht zur Platine geschoben. Bei diesen Anweisungen und der Abbildung wird vorausgesetzt, dass der Einschub auf einer ebenen Fläche liegt. Daher muss die Batterie beim Einsetzen nach unten gedrückt werden. Wenn der Einschub anders gelagert ist, stellen Sie sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß wieder eingesetzt wird.
8. Überprüfen Sie, ob eine der folgenden optionalen Komponenten im Gehäuse installiert ist:
   - Zusätzlicher Knoteneinschubspeicher: Entfernen Sie das DIMM und installieren Sie es erneut, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß installiert wurde. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt Replacing the node canister memory (4 GB DIMM).
   - Hostschnittstellenkarte: Entfernen Sie die Hostschnittstellenkarte und installieren Sie sie erneut. Stellen Sie dabei sicher, dass alle eingefügten SFP-Transceiver (SFP = small form-factor pluggable) entfernt werden, bevor die Karte entfernt wird. Siehe Replacing a host interface card.
9. Setzen Sie die Einschubabdeckung wieder auf und schieben Sie den Einschub wieder in das Gehäuse. Achten Sie darauf, dass die beiden Hebel sich vollständig schließen.
10. Warten Sie bis zu 10 Minuten auf das Leuchten der Betriebs-LED () und auf das Blinken der Systemstatus-LED (). Wenn beide LEDs den jeweiligen Status erreicht haben, setzen Sie den Initialisierungsassistenten fort. Wenn die LEDs den jeweiligen Status nicht erreichen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
11. Wenn der Knoteneinschub nach Ausführung dieser Tasks nicht startet oder nicht initialisiert wird, wenden Sie sich an den Kundendienst, um den Knoteneinschub austauschen zu lassen. Wenn sich der andere Einschub in dem Gehäuse im korrekten Status befindet und dessen Systemstatus-LED blinkt, können Sie die Initialisierung fortsetzen, indem Sie das USB-Flashlaufwerk an diesen Einschub anschließen. Nach der Systeminitialisierung können Sie die Systemkonfiguration fortsetzen. Alerts werden dem Ereignisprotokoll hinzugefügt, um einen fehlenden oder fehlerhaften Einschub anzuzeigen. Entfernen Sie einen fehlerhaften Einschub erst, wenn ein Ersatz zur Verfügung steht. Wenn Sie einen Einschub entfernen, ohne anschließend einen Ersatz einzubauen, kann das Kühlsystem des Gehäuses unterbrochen werden.