# Resolución de problemas con el recipiente de nodos

Si ha llegado a esta información de forma automática, la inicialización no puede continuar o ha sufrido un error debido a un problema en el recipiente de nodo. Se deben llevar a cabo varias acciones para resolver estos problemas.

## Acerca de esta tarea

Utilice la visualización de LED que hay en la parte posterior del recipiente de nodo que se está inicializando para verificar si este se ha iniciado correctamente.

Si el LED de estado del sistema () está iluminado, eso indica que el recipiente de nodo se ha iniciado. Sin embargo, si el LED de estado del sistema permanece apagado, es que hay un problema en el recipiente de nodo. Utilice los pasos siguientes para determinar las acciones necesarias:

## Procedimiento

1. Intente volver a poner el recipiente de nodo para ver si así se inicia. En el recipiente, abra las palancas de liberación y ábralas. El recipiente sale de la ranura aproximadamente 0,6 cm (0,25 pulgadas). Tire del recipiente hacia fuera hasta que todos los LED se apaguen en el recipiente, lo que puede tardar algunos segundos. Saque el recipiente 50 mm (2 pulgadas). Tenga cuidado de no mover ni quitar sin querer los cables conectados a otros componentes del sistema. Tenga cuidado de no mover ni quitar sin querer los cables conectados a otros componentes del sistema.
2. Vuelva a empujar el recipiente hacia dentro hasta que deje de moverse, y después cierre las dos asas y asegúrese de que se cierran por completo.
3. Espere 10 minutos para que el LED de alimentación () esté encendido y el LED de estado del sistema () esté parpadeando. Cuando ambos LED alcanzan este estado, continúe con el asistente de inicialización. Si los LED no alcanzan este estado, continúe con el paso siguiente.
4. Retire todos los cables del recipiente. Asegúrese de que registra dónde estaba conectado cada cable al sistema.
5. Retire el recipiente abriendo las dos asas de seguridad y sacando el recipiente del alojamiento.
6. Dele la vuelta al recipiente y retire su cubierta presionando los botones de liberación, los puntos táctiles azules de la tapa y sacándola fuera.
7. Asegúrese de que la batería está colocada correctamente. Sujete ambos extremos de la batería por sus asas, que se indican mediante las flechas grandes en el gráfico siguiente, y levántela verticalmente hasta que salga. Utilice las mismas asas para volver a empujar la batería al interior del recipiente. Empuje el recipiente hacia abajo con cuidado para asegurarse de que la batería está colocada correctamente en los conectores.
   Nota: la batería se empuja en una dirección perpendicular a la placa. Estas instrucciones y el gráfico dan por sentado que el recipiente está situado sobre una superficie plana; por lo tanto, volver a poner la batería requiere un movimiento hacia abajo. Si el recipiente está colocado de otra forma, asegúrese de que la batería se vuelve a colocar correctamente.
8. Compruebe si alguno de los siguientes componentes opcionales está instalado en el alojamiento:
   - Memoria del recipiente de nodo extra: retire y vuelva a instalar el DIMM de memoria para asegurarse de que estaba instalado correctamente. Consulte Sustitución de la memoria del recipiente de nodos (DIMM de 4 GB) para obtener detalles.
   - Tarjeta de interfaz de host: retire y vuelva a instalar la tarjeta de interfaz de host, asegurándose de que cualquier transmisor/receptor SFP (enchufable con factor de forma pequeño) que estuviera colocado se retira antes de retirar la tarjeta. Consulte Sustitución de una tarjeta de interfaz de host.
9. Vuelva a colocar la tapa del recipiente, vuelva a insertar el recipiente en el alojamiento y asegúrese de que las dos asas se cierran completamente.
10. Espere 10 minutos para que el LED de alimentación () esté encendido y el LED de estado del sistema () esté parpadeando. Cuando ambos LED alcancen este estado, continúe con el asistente de inicialización. Si los LED no alcanzan este estado, pase al paso siguiente.
11. Tras haber completado estas tareas, si el recipiente de nodo no se inicia o no consigue inicializarse, póngase en contacto con el servicio técnico para sustituir el recipiente de nodo. Si el otro recipiente del recipiente está en el estado correcto, con su LED de estado del sistema parpadeando, es posible continuar la inicialización mediante la inserción de la unidad de actualización instantánea USB en ese recipiente. Una vez se inicializa el sistema, puede continuar con la configuración del sistema. Se añaden alertas al registro de sucesos que indican que un recipiente falta o ha sufrido un error. No retire el recipiente defectuoso hasta que haya un repuesto disponible. Retirar el recipiente antes de añadir un repuesto puede afectar al sistema de refrigeración del alojamiento.