# Procedimiento: Obtención de información sobre el sistema y el recipiente de nodos utilizando una unidad flash USB

Este procedimiento explica cómo visualizar información sobre el sistema y el recipiente de nodos utilizando una unidad flash USB.

## Acerca de esta tarea

Utilice cualquier unidad flash USB con un sistema de archivos FAT32 en su primera partición.

1. Asegúrese de que launidad flash USB no contiene un archivo denominado `satask.txt` en el directorio raíz.

Si hay un archivo `satask.txt` en el directorio, el nodo intenta ejecutar el comando especificado en el archivo. La información que se devuelve se añade al archivo `satask_result.html` . Suprima este archivo si ya no desea la salida anterior.

## Procedimiento

1. Inserte la unidad flash USB en uno de los puertos USB del recipiente de nodos desde el que desea recopilar datos.
2. El LED de error del recipiente de nodos parpadea mientras se recopila la información y se graba en la unidad flash USB.
3. Espere hasta que el LED deje de parpadear antes de retirar la unidad flash USB. Dado que el LED es un indicador de error, puede permanecer permanentemente apagado o encendido.
4. Visualice los resultados en el archivo `satask_result.html` en un navegador web. El archivo contiene los detalles y resultados del comando que se está ejecutando y la información de configuración del recipiente de nodos.