# Индикатор сбоя не мигает

Если флэш-накопитель вставлен в разъем USB контейнера узла правильной системы и индикатор сбоя у контейнера узла не начал мигать, следуйте данным инструкциям.

## Об этой задаче

После вставки флэш-накопителя в один из разъемов USB индикатор сбоя () на кейсе узла 1 должен начать мигать. Во время инициализации системы индикатор сбоя продолжает мигать. Обычно во время этого процесса индикатор сбоя мигает в течение приблизительно 3 минут.

Если индикатор сбоя не начал мигать, как ожидалось; выполните следующие шаги, чтобы определить необходимое действие:

## Процедура

1. Убедитесь в том, что кейс по-прежнему работает. Посмотрите на индикатор состояния системы (). Если индикатор состояния системы вообще не горит, значит кейс узла перестал работать. Предполагая, что индикатор состояния находился в мигающем состоянии перед вставкой флэш-накопителя USB, выполните процедуру, описанную в разделе Устранение неполадок кейса узла, и перезапустите инициализацию системы. Если подобное снова повторится, обратитесь к представителю службы сервисной поддержки.

   Если индикатор состояния системы не горит, выньте флэш-накопитель USB из кейса узла. Включение питания кейса не завершено, кейс не готов к подключению флэш-накопителя USB. Включение питания кейса может занять до 10 минут. Если индикатор состояния не мигает в течение 10 минут, перейдите к шагу 2.

2. Возможно, разъем USB неисправен. Выньте флэш-накопитель из разъема USB и до конца вставьте в другой разъем USB инициализируемого кейса узла. Подождите начала мигания индикатора сбоя в течение 2 минут.

   Если индикатор сбоя начал мигать, значит этот разъем USB работает. Вернитесь в мастер инициализации и дождитесь прекращения мигания индикатора сбоя.

   Если индикатор сбоя не начал мигать; возможно, оба разъема USB не работают.

   Замену неисправных разъемов USB можно отложить до завершения инициализации и настройки системы. После инициализации системы разъемы USB не требуются для работы системы. Для продолжения инициализации системы перезапустите всю процедуру инициализации в другом кейсе узла в системе.

   Можно проверить наличие ошибки порта USB с помощью процедуры Получение информации и системе и кейсе узла с помощью флэш-диска USB в разделе Устранение неполадок системы Information Center. Если при использовании данного разъема файл состояния не был создан, значит разъем вышел из строя.

   Если порт USB в кейсе узла неисправен, замените кейс узла. Обратитесь в службу поддержки за помощью.

Родительский раздел: Индикатор сбоя не начинает или не перестает мигать