# 解决节点容器存在的问题

如果系统已将您定向至此信息，那么表示由于节点容器出现问题而导致初始化无法继续或者已失败。必须采取多个操作来解决这些问题。

## 关于本任务

使用您正在初始化的节点容器后部的指示灯显示屏来验证节点容器是否已正确启动。

如果系统状态指示灯（）已点亮，那么表明节点容器已启动。但是，如果系统状态指示灯仍为熄灭状态，那么节点容器存在问题。使用以下步骤来确定任何必要的操作：

## 过程

1. 关闭两个电源的开关。
2. 尝试重新安装节点容器以查看其是否能启动。在容器上，解锁并拉开释放杆。容器将移出插槽约 0.6 厘米（0.25 英寸）。拉出容器，直至容器上的所有指示灯都关闭。这可能需要几秒钟时间。拉出容器 50 毫米（2 英寸）。请小心操作，以免无意中干扰或拔出了任何连接到系统其他组件的电缆。请小心操作，不要无意破坏或拔出任何连接到系统其他组件的电缆。
3. 将容器重新推入，直至其停止移动，然后合上两个手柄并确保手柄完全合上。
4. 等待 10 分钟，直至电源指示灯（）点亮，并且系统状态指示灯（）闪烁。当两个指示灯均达到这些状态时，请继续完成初始化向导。如果指示灯未达到此状态，那么请继续至下一步。
5. 从容器拔下所有电缆。请确保您记录了每根电缆连接至系统的位置。
6. 通过打开两个固定杆并将容器拉出机柜来卸下容器。
7. 将容器翻转，并通过按下盖上凹进去的蓝色触点然后将盖朝远离您的方向滑出，以卸下容器外盖。
8. 请确保电池已正确安装到位。握住电池两端的手柄（如下图中的大箭头所示），垂直将其抬起，直至电池松开。握住这些手柄向下轻推容器以确保电池完全进入接口。
   注：电池将按垂直于主板的方向推入。这些指示信息和图形假定容器已置于水平面上，因此，重新安装电池需要向下移动。如果按照其他方向放置容器，请确保正确重新安装电池。
9. 更换容器盖并将容器重新插入机柜，以确保两个手柄完全合上。
10. 等待 10 分钟，直至电源指示灯（）点亮，并且系统状态指示灯（）闪烁。当两个指示灯均达到这些状态时，请继续完成初始化向导。如果指示灯未达到此状态，那么请继续至下一步。
11. 如果在完成这些任务后，节点容器未启动或者未能初始化，那么请联系您的服务代表以更换节点容器。如果机柜中的其他容器处于正确状态，并且其系统状态指示灯正在闪烁，那么您可以通过将 USB 闪存驱动器插入该容器来继续进行初始化。系统初始化之后，您可以继续完成系统设置。 这样会将警报添加至事件日志中，以表明缺少容器或者容器发生故障。在有替换件可用之前，请勿卸下发生故障的容器。在添加替换件之前卸下容器，可能会破坏机柜上的散热系统。