# 解決節點機匣的問題

如果您被導向此資訊，表示因為節點機匣發生問題，使起始設定無法繼續或失敗。您必須採取數個動作來解決這些問題。

## 關於這項作業

使用您正在起始設定之節點機匣背面的 LED 顯示器 ( 1 )，判斷需要採取什麼動作以解決問題。
圖 1. 節點機匣的 LED
如果系統狀態 LED () 亮起，表示節點機匣已啟動。但若系統狀態 LED 一直未亮起，表示節點機匣發生問題。 使用下列步驟來決定所有的必要動作：

## 程序

1. 關閉兩個電源供應器的開關。
2. 打開兩個固定握把並將機匣拉出 50 公釐（2 英吋），以部分移除機匣。 請確定開啟了正確的握把。節點機匣的握把位置彼此很靠近。 右側的指環握把可移除上層機匣 ( 1 )。 左側的指環握把可移除下層機匣 ( 2 )。
   圖 2. 顯示握把的節點機匣背面。
3. 推回機匣，直到不能移動，然後將兩個握把關上，確保完全關好。
4. 將電源連接器連接至電源，以回復系統的電源。在位於機箱背面的兩個電源供應器上，使用電源開關來開啟系統。
5. 檢查系統狀態 LED () 並確定正在閃爍。如果正在閃爍，請繼續執行起始設定精靈。 如果狀態 LED 未閃爍，請繼續下一個步驟。
6. 檢查系統狀態 LED () 並確定正在閃爍。如果正在閃爍，請繼續執行起始設定精靈。 如果狀態 LED 未閃爍，請繼續下一個步驟。
7. 如果在完成這些作業後節點機匣無法啟動或起始設定失敗，請聯絡客戶服務代表來更換節點機匣。如果機箱中其他機匣的狀態正常（系統狀態 LED 閃爍），您可以將 USB 快閃記憶體隨身碟插入該機匣，繼續起始設定。 在系統起始設定後，您可以繼續進行系統設定。 警示會新增至事件日誌，指出機匣遺失或失效。 請勿移除故障的機匣，直到取得替代品為止。 在加入替代品前就移除機匣，會干擾機箱的冷卻系統。