# 系統狀態 LED 未閃爍

如果您使用 USB 快閃記憶體隨身碟來進行第一次起始設定系統，且狀態 LED 未閃爍，請使用下列指示來解決此問題。

## 關於這項作業

如果您正在起始設定的節點機匣上的系統狀態 LED 未以一般速率閃爍，則需先解決此狀況，才能對系統進行起始設定。系統狀態 LED 閃爍的一般速率大約為每隔 0.5 秒亮起和熄滅。 請完成下列步驟，直到系統狀態 LED 以一般速率閃爍：
附註：除非另有說明，所有的檢查和動作均在機箱背面完成。 在完成這些作業時，請勿影響到任何佈線或其他設備。

## 程序

1. 請確定您所看的是您要起始設定之系統的控制機箱，而非不同的機型或擴充機箱。
   下圖顯示控制機箱背面：
   - 1 節點機匣 1 和 2
   - 2 電源供應器 1 和 2
   控制機箱中會有兩個並列的節點機匣，下方會有兩個電源供應器。 您可以根據額外的乙太網路埠、USB 埠和電池 LED，來區分擴充機箱的機匣和控制機箱的機匣。 如果是正確的機箱，請繼續步驟 2。

   如果不是正確的控制機箱，請判斷正確的控制機箱的安裝位置。 按一下取消，然後在正確的控制機箱上繼續執行系統起始設定精靈。

2. 請在進行起始設定的節點機匣上找出電源 LED 指示器 ( 1 )，以確定節點機匣已開啟電源。
   綠色的電源 LED () 應持續亮起（不閃爍或熄滅）。如果綠色的電源 LED 亮起，請繼續步驟 3。

   如果節點機匣的電源 LED 閃爍，則表示機匣仍在開啟電源。 但若在您提供電源給機箱後，電源 LED 閃爍達 5 分鐘，則表示機匣發生問題。 請參閱解決節點機匣的問題以取得相關資訊。

   如果電源 LED 已熄滅，請檢查電源供應器上的電源指示器 ( 1 )。

   請確定最少有一個電源供應器的 DC 電源 LED () 已亮起。 如果 DC 電源 LED () 已亮起，請繼續進行下一個步驟。如果 DC 電源 LED 和 AC 電源 LED () 未亮起，且錯誤 LED () 未亮起，請沿電源線追蹤至電源，以確定完全插入電源供應器以及機架的配電盤。 請確定所有機架配電盤都已開啟並能接收電源，然後再次檢查 DC 電源 LED ()。

   如果兩個電源供應器的錯誤 LED 均亮起，或 AC 電源 LED 亮起但 DC 電源 LED 未亮起，您需要先更換電源供應器，再起始設定此機箱上的系統。 請聯絡您的硬體支援代表以取得新的電源供應器。

3. 在節點機匣上，請確定系統狀態 LED () 正在閃爍。如果它正在閃爍，請關閉說明並回到起始設定精靈來繼續進行系統起始設定。 如果系統狀態 LED 持續亮起，請繼續下一個步驟。如果系統狀態 LED 未亮起，表示系統尚未完成起始設定的第一階段。 從系統通上電源算起，起始設定最多需要十分鐘。 請稍候，等到狀態 LED 開始閃爍或大約十分鐘後，再執行任何動作。 如果系統狀態 LED 開始閃爍，請回到精靈以繼續進行系統起始設定。 如果電源已開啟超過十分鐘，且系統狀態 LED 仍保持熄滅，則為機匣發生問題。 如果系統狀態 LED 未閃爍，請參閱解決節點機匣的問題以取得相關資訊。
4. 檢查節點機匣上的系統狀態 LED ()。如果此時系統狀態 LED 未持續亮起，請回到此程序的第一個步驟。 當系統狀態 LED 持續亮起時，表示系統已起始設定。 如果您遵循下列指示重新起始設定已使用的系統，請參閱「資訊中心」之「疑難排解」區段的解決問題主題，來判斷系統狀態和完整重設系統的方法。

   在支援的 Web 瀏覽器中，輸入您在起始設定精靈期間指定的 IP 位址。 登入系統並完成系統設定精靈，繼續進行系統配置。

   附註：您只需要起始設定機箱中的其中一個機匣，其他機匣會自動起始設定。