# 解決節點機匣的問題

如果您被導向此資訊，表示因為節點機匣發生問題，使起始設定無法繼續或失敗。您必須採取數個動作來解決這些問題。

## 關於這項作業

使用您正在起始設定之節點機匣背面的 LED 顯示器，來驗證是否正確啟動。

如果系統狀態 LED () 亮起，則表示節點機匣已啟動。但若系統狀態 LED 一直未亮起，表示節點機匣發生問題。 使用下列步驟來決定所有的必要動作：

## 程序

1. 打開兩個固定拉桿並將機匣拉出 50 公釐（2 英吋），以部分移除機匣。 在機匣上，打開鬆開拉桿的閂鎖並將鬆開拉桿拉開。 機匣會向機槽外側移動約 0.6 公分（0.25 英吋）。 請注意，以免意外地妨礙或移除任何連接至其他系統元件的纜線。
2. 推回機匣，直到不能移動，然後將兩個握把關上，確保完全關好。
3. 將電源連接器連接至電源，以回復系統的電源。
4. 等候 10 分鐘，直到電源 LED () 亮起，且系統狀態 LED () 開始閃爍。當這兩個 LED 均達成此狀態，請繼續執行起始設定精靈。 如果 LED 沒有達到此狀態，請繼續下一個步驟。
5. 從機匣移除所有纜線。 確保您記下所有纜線連接至系統的位置。
6. 打開兩個固定把手並將機匣拉出機箱，以移除機匣。
7. 翻轉機匣，壓下機蓋上凹進的藍色接觸點，向外側滑動機蓋，以移除機匣的蓋子。
8. 確保電池正確地置於定位。 握住電池的兩端，垂直提起，直到完全鬆開。 緩慢地向下推動電池，確保電池完全置入連接器。
9. 檢查是否在機箱中安裝了下列任何選用元件：
   - 額外的節點機匣記憶體：移除然後重新安裝記憶體 DIMM 以確保安裝正確。 請參閱更換節點機匣記憶體 (4 GB DIMM) 以取得詳細資料。
   - 主機介面卡：移除然後重新安裝主機介面卡，確保在移除介面卡之前，已先移除了搭配的小型可插式 (SFP) 收發器。 請參閱更換主機介面卡。
10. 重新裝上機匣的機蓋，將機匣重新插入機箱，並確保將兩個把手完全關好。
11. 將纜線重新安裝至先前移除時的相同連接埠。 重新連接每個電源供應器與其電源之間的電源線。 在任一電源供應器獲得電源時，系統就會啟動。
12. 等候 10 分鐘，直到電源 LED () 亮起，且系統狀態 LED () 開始閃爍。當這兩個 LED 均達成此狀態，請繼續執行起始設定精靈。 如果 LED 沒有達到此狀態，請繼續下一個步驟。
13. 如果在完成這些作業後節點機匣無法啟動或起始設定失敗，請聯絡支援代表來更換節點機匣。 如果機箱中其他機匣的狀態正常（系統狀態 LED 閃爍），您可以將 USB 快閃記憶體隨身碟插入該機匣，繼續起始設定。 在系統起始設定後，您可以繼續進行系統設定。 警示會新增至事件日誌，指出機匣遺失或失效。 請勿移除故障的機匣，直到取得替代品為止。 在加入替代品前就移除機匣，會干擾機箱的冷卻系統。