# 系统状态指示灯未闪烁

如果您正在使用 USB 闪存驱动器来首次初始化系统，并且状态指示灯未闪烁，那么请使用以下指示信息来解决此问题。

## 关于本任务

如果正在初始化的节点容器上的系统状态指示灯未按照正常速率闪烁，那么只有在解决该情况之后，系统才能初始化。系统状态指示灯的正常闪烁速率大约为点亮半秒，熄灭半秒。完成以下步骤，直至系统状态指示灯按正常速率闪烁：
注：除非另有说明，否则在机柜后部完成所有检查和操作。完成这些任务时，请勿弄乱任何连线或其他设备。

## 过程

1. 确保您查看的是要初始化的系统的控制机柜，而不是其他机器类型或扩展机柜。
   下图显示控制机柜的后部：
   - 1 节点容器 1 和 2
   - 2 电源单元 1 和 2
   控制机柜具有两个并排的节点容器，并在下方具有两个电源。控制机柜中的容器可能不同于扩展机柜中的容器，区别在于有额外的以太网端口、USB 端口和电池指示灯。如果这是正确的机柜，那么请继续至步骤 2。

   如果这不是正确的控制机柜，那么请确定正确的控制机柜的安装位置。单击取消并在正确的控制机柜上继续执行系统初始化向导。系统可以包含两个控制机柜。系统初始化只需要在一个控制机柜上进行。

2. 通过查找您正在初始化的节点容器上的电源指示灯 ( 1 )，以确保节点容器已通电。
   绿色电源指示灯（）应永久点亮（而非闪烁或熄灭）。如果绿色电源指示灯点亮，那么请继续至步骤 3。

   如果节点容器上的电源指示灯正在闪烁，那么表明该容器仍处于通电状态。 但是，如果在机柜通电后电源指示灯闪烁达五分钟之久，那么表明容器存在问题。请参阅解决节点容器存在的问题以获取信息。

   如果电源指示灯熄灭，那么请检查电源单元上的电源指示灯 ( 1 )。

   请确保至少有一个电源单元的直流电源指示灯（）已点亮。如果直流电源指示灯 () 点亮，请继续至下一步。如果直流电源指示灯和交流电源指示灯（）未点亮，并且故障指示灯（）未点亮，那么请沿电源线向回跟踪至电源插座，以确保这些电源线完全插入电源插座和机架配电单元。确保所有机架配电单元已开启并接通了电源，然后再次检查直流电源指示灯 ()。

   如果两个电源单元上的故障指示灯均已点亮，或者交流电源指示灯已点亮而直流电源指示灯未点亮，那么您需要更换电源单元，然后才能初始化此机柜上的系统。请联系您的硬件服务代表以获得新的电源单元。

   如果是这种情况，并且有两个控制机柜连接到系统，那么可以单击取消并使用另一个控制机柜重新启动初始化。

3. 在节点容器上，检查系统状态指示灯 () 是否尚未开始闪烁。如果该指示灯正在闪烁，请关闭帮助并返回至初始化向导以继续完成系统初始化。 如果系统状态指示灯永久点亮，那么请继续至下一步。

   如果系统状态指示灯未点亮，那么系统尚未完成初始化的首个阶段。初始化自系统通电起可能最多需要十分钟。等待状态指示灯开始闪烁，或者等待十分钟之后，再执行任何进一步的操作。 如果系统状态指示灯开始闪烁，那么请返回至向导以继续完成系统初始化。如果已通电至少十分钟并且系统状态指示灯仍熄灭，那么表明容器存在问题。如果系统状态指示灯未闪烁，请参阅解决节点容器存在的问题以获取信息。

4. 在节点容器上，检查系统状态指示灯（）。

   如果此时系统状态指示灯未永久点亮，那么请返回至该过程的第一步。当系统状态指示灯永久点亮时，表明系统已初始化。如果您正在遵循这些指示信息来重新初始化已使用的系统，那么请参阅信息中心内的“故障诊断”部分中的解决问题主题，以确定系统的状态以及如何完全重置系统。

   要使用已初始化的系统，请打开一个受支持的 Web 浏览器，并输入在初始化向导期间指定的 IP 地址。完成系统设置向导，以登录系统并继续完成系统配置。

   注：如果只有一个控制机柜，那么只需要初始化机柜中的一个容器。在系统完成初始化后，将自动添加另一个节点容器。 如果有多个控制机柜，那么也只需要初始化一个控制机柜上的一个容器。可在系统设置期间将另一个控制机柜添加到系统。