# 解決節點機匣的問題

如果您被導向此資訊，表示因為節點機匣發生問題，使起始設定無法繼續或失敗。您必須採取數個動作來解決這些問題。

## 關於這項作業

使用您正在起始設定之節點機匣背面的 LED 顯示器，來驗證是否正確啟動。

如果系統狀態 LED () 亮起，則表示節點機匣已啟動。但若系統狀態 LED 一直未亮起，表示節點機匣發生問題。 使用下列步驟來決定所有的必要動作：

## 程序

1. 關閉兩個電源供應器的開關。
2. 請嘗試重新安置節點機匣，看看是否能啟動。在機匣上，打開鬆開拉桿的閂鎖並將鬆開拉桿拉開。 機匣會向機槽外側移動約 0.6 公分（0.25 英吋）。 將機匣拉出，直到機匣上的所有 LED 都關閉為止。這可能需要幾秒鐘。將機匣拉出 0.5 公分（2 英吋）。請注意，以免意外地妨礙或移除任何連接至其他系統元件的纜線。請注意，以免意外地妨礙或移除任何連接至其他系統元件的纜線。
3. 推回機匣，直到不能移動，然後將兩個握把關上，確保完全關好。
4. 等候 10 分鐘，直到電源 LED () 亮起，且系統狀態 LED () 開始閃爍。當這兩個 LED 均達到這些狀態時，請繼續執行起始設定精靈。 如果 LED 沒有達到此狀態，請繼續下一個步驟。
5. 從機匣移除所有纜線。 確保您記下所有纜線連接至系統的位置。
6. 打開兩個固定把手並將機匣拉出機箱，以移除機匣。
7. 翻轉機匣，壓下機蓋上凹進的藍色接觸點，向外側滑動機蓋，以移除機匣的蓋子。
8. 確保電池正確地置於定位。 握住電池兩端的把手（下圖大箭頭指示處）並垂直提起，直到鬆開為止。利用相同的把手將機匣輕輕往下推，確實將電池完全安置於連接器上。
   附註：請以和主機板垂直的方向推入電池。這些指示和圖形假定機匣是放在平坦表面上，因此，重新安置電池需要向下的動作。如果機匣是以另一種方式放置，請確實以正確的方式重新安置電池。
9. 重新裝上機匣的機蓋，將機匣重新插入機箱，並確保將兩個把手完全關好。
10. 等候 10 分鐘，直到電源 LED () 亮起，且系統狀態 LED () 開始閃爍。當這兩個 LED 均達到這些狀態時，請繼續執行起始設定精靈。 如果 LED 沒有達到此狀態，請繼續下一個步驟。
11. 如果在完成這些作業後節點機匣無法啟動或起始設定失敗，請聯絡客戶服務代表來更換節點機匣。如果機箱中其他機匣的狀態正常（系統狀態 LED 閃爍），您可以將 USB 快閃記憶體隨身碟插入該機匣，繼續起始設定。 在系統起始設定後，您可以繼續進行系統設定。 警示會新增至事件日誌，指出機匣遺失或失效。 請勿移除故障的機匣，直到取得替代品為止。 在加入替代品前就移除機匣，會干擾機箱的冷卻系統。