# 解决节点容器存在的问题

如果系统已将您定向至此信息，那么表示由于节点容器出现问题而导致初始化无法继续或者已失败。必须采取多个操作来解决这些问题。

## 关于本任务

使用正在初始化的节点容器后部的指示灯显示屏 (1) 来确定为解决该问题所需要执行的操作。
图 1：节点容器上的指示灯
如果系统状态指示灯（）已点亮，那么表明节点容器已启动。但是，如果系统状态指示灯仍为熄灭状态，那么节点容器存在问题。使用以下步骤来确定任何必要的操作：

## 过程

1. 关闭两个电源的开关。
2. 通过打开两个固定手柄并将容器拉出约 50 毫米（2 英寸）来部分移出容器。 确保您在打开正确的手柄。 节点容器的手柄彼此靠近。右侧的手柄及手把用于卸下上方容器 ( 1 )。 左侧的手柄及手把用于卸下下方容器 ( 2 )。
   图 2. 节点容器的后部（显示手柄）。
3. 将容器重新推入，直至其停止移动，然后合上两个手柄并确保手柄完全合上。
4. 通过将电源连接器连接至电源插座来恢复系统供电。使用机柜后部两个电源单元上的电源开关来开启系统。
5. 检查系统状态指示灯（）并确保该指示灯正在闪烁。如果它正在闪烁，请继续完成初始化向导。如果状态指示灯未闪烁，那么请继续至下一步。
6. 检查系统状态指示灯（）并确保该指示灯正在闪烁。如果它正在闪烁，请继续完成初始化向导。如果状态指示灯未闪烁，那么请继续至下一步。
7. 如果在完成这些任务后，节点容器未启动或者未能初始化，那么请联系您的服务代表以更换节点容器。如果机柜中的其他容器处于正确状态，并且其系统状态指示灯正在闪烁，那么您可以通过将 USB 闪存驱动器插入该容器来继续进行初始化。系统初始化之后，您可以继续完成系统设置。 这样会将警报添加至事件日志中，以表明缺少容器或者容器发生故障。在有替换件可用之前，请勿卸下发生故障的容器。在添加替换件之前卸下容器，可能会破坏机柜上的散热系统。