# 系統狀態 LED 未閃爍

如果您使用 USB 快閃記憶體隨身碟來進行第一次起始設定系統，且狀態 LED 未閃爍，請使用下列指示來解決此問題。

## 關於這項作業

如果您正在起始設定的節點機匣上的系統狀態 LED 未以一般速率閃爍，則需先解決此狀況，才能對系統進行起始設定。系統狀態 LED 閃爍的一般速率大約為每隔 0.5 秒亮起和熄滅。 請完成下列步驟，直到系統狀態 LED 以一般速率閃爍：
附註：除非另有說明，所有的檢查和動作均在機箱背面完成。 在完成這些作業時，請勿影響到任何佈線或其他設備。

## 程序

1. 請確定您所看的是您要起始設定之系統的控制機箱，而非不同的機型或擴充機箱。
   下圖根據您的控制機箱機型顯示控制機箱的背面：
   圖 1. 2076-112 或 2076-124 機型控制機箱的背面圖
   圖 2. 2076-312 或 2076-324 機型控制機箱的背面圖
   - 1 電源供應器 1
   - 2 電源供應器 2
   - 3 節點機匣 1
   - 4 節點機匣 2
   - 5 10 GB 乙太網路埠（僅限 2076-312 和2076-324 機型）
   控制機箱在上下層各有一個節點機匣。上方機匣 3 是正面朝上，下方機匣 4 則是正面朝下。 控制機箱也有兩個電源供應器，一個位於機箱右側，另一個位於機箱左側。您可以根據額外的乙太網路埠、USB 埠和 LED，來區分擴充機箱的機匣和控制機箱的機匣。 在判斷埠和 LED 時，請確定您看的是正確的機匣。如果這是正確的機箱，請繼續步驟 2

   如果不是正確的控制機箱，請判斷正確的控制機箱的安裝位置。 按一下取消，然後在正確的控制機箱上繼續執行系統起始設定精靈。系統可以包含多個控制機箱。系統起始設定只須在一個控制機箱上進行。

2. 請在進行起始設定的節點機匣上找出電源 LED 指示器 ( 1 )，以確定節點機匣已開啟電源。
   綠色的電源 LED () 應持續亮起（不閃爍或熄滅）。如果綠色的電源 LED 亮起，請繼續步驟 3。

   如果節點機匣的電源 LED 閃爍，則表示機匣仍在開啟電源。 但若在您提供電源給機箱後，電源 LED 閃爍達 5 分鐘，則表示機匣發生問題。 請參閱解決節點機匣的問題以取得相關資訊。

   如果電源 LED 已熄滅，請檢查電源供應器上的電源指示器 ( 1 )。
   圖 3. 控制機箱電源供應器上的 LED
   如果電源供應器上的 AC 錯誤 LED () 和 DC 錯誤 LED () 均亮起，您需要先更換電源供應器，再起始設定系統。 請聯絡您的客戶服務代表以取得新的電源供應器。

   如果是這種情況，而且您有多個與系統連接的控制機箱，您可以按一下取消，並使用其他控制機箱的其中一個重新啟動起始設定。

3. 在節點機匣上，查看系統狀態 LED () 是否持續亮起。 如果系統狀態 LED 持續亮起，請繼續下一個步驟。在系統完成起始設定的第一階段後，系統狀態 LED 才會亮起。 從系統通上電源算起，起始設定最多需要十分鐘。 如果電源已開啟超過十分鐘，且系統狀態 LED 仍保持熄滅，則為機匣發生問題。 請參閱解決節點機匣的問題以取得相關資訊。請等待狀態 LED 變為閃爍，或等待十分鐘，直到機匣啟動。
4. 檢查節點機匣上的系統狀態 LED ()。

   如果此時系統狀態 LED 未持續亮起，請回到此程序的第一個步驟。 如果您遵循下列指示重新起始設定已使用的系統，請參閱「資訊中心」之「疑難排解」區段的解決問題主題，來判斷系統狀態和完整重設系統的方法。

   如果要使用已起始設定的系統，請開啟支援的 Web 瀏覽器，輸入您在起始設定精靈期間指定的 IP 位址。登入系統並完成系統設定精靈，繼續進行系統配置。

   附註：如果您只有單一控制機箱，您只需要起始設定機箱中的一個機匣。其他節點機匣會在系統完成起始設定後自動新增。 如果您有多個控制機箱，您同樣只需要對其中一個控制機箱上的一個機匣進行起始設定。其他控制機箱可在系統設定期間新增至系統。