# 下一步按鈕已停用

如果您將 USB 快閃記憶體隨身碟傳回個人電腦，但下一步按鈕已停用（變成灰色），請用這些動作來啟用下一步按鈕。

## 關於這項作業

在完成每個步驟後，請回到起始設定精靈來檢查是否啟用了下一步按鈕。如果仍然停用，請繼續進行這些指示中的下一步。
附註：除非另有說明，請在執行起始設定工具的個人電腦上完成所有的檢查和動作。
使用下列指示來啟用起始設定精靈中的下一步按鈕：

## 程序

1. 將 USB 快閃記憶體隨身碟輕輕地推入 USB 埠，驗證是否完全插入。
2. 驗證 USB 快閃記憶體隨身碟所在的 USB 埠，是否與啟動起始設定精靈時所用的相同。 如果不是，請將 USB 快閃記憶體隨身碟移動至正確的 USB 埠。
3. 在控制機箱的背面，請驗證起始設定期間所用之機匣的系統狀態 LED () 已持續亮起。 系統狀態 LED 與其他 LED 一起位於節點機匣上：

   如果狀態 LED 持續亮起，請繼續 4。 如果狀態 LED 未持續亮起，請回到您的筆記型電腦或工作站，然後完成下列檢查和動作：

   1. 從 USB 埠取出 USB 快閃記憶體隨身碟。
   2. 將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入 USB 埠，然後驗證個人電腦可識別 USB 快閃記憶體隨身碟。 如果無法辨識 USB 快閃記憶體隨身碟，請前往 IBM 支援中心網站，並下載起始設定工具套件。 使用支援中心網站提供的指示，將工具儲存至支援的 USB 快閃記憶體隨身碟。 在將工具儲存至 USB 快閃記憶體隨身碟後，請重新啟動起始設定精靈。
4. 如果狀態 LED 持續亮起，則表示系統已順利完成起始設定。 請完成這些步驟來完成系統設定：
   1. 在支援的瀏覽器中，輸入系統的管理 IP 位址。 這是您在起始設定期間指定的 IP 位址。
   2. 在登入畫面中，輸入 `superuser` 作為使用者名稱，輸入 `passw0rd` 作為密碼。
      附註：這些是預設使用者名稱和密碼，且必須變更以保護系統。
   3. 完成「系統設定」精靈來配置系統的基本設定。