# 解决节点容器存在的问题

如果系统已将您定向至此信息，那么表示由于节点容器出现问题而导致初始化无法继续或者已失败。必须采取多个操作来解决这些问题。

## 关于本任务

使用您正在初始化的节点容器后部的指示灯显示屏来验证节点容器是否已正确启动。

如果系统状态指示灯（）已点亮，那么表明节点容器已启动。但是，如果系统状态指示灯仍为熄灭状态，那么节点容器存在问题。使用以下步骤来确定任何必要的操作：

## 过程

1. 通过打开两个固定杆并将容器拉出约 50 毫米（2 英寸）来部分移出容器。在容器上，松开释放杆并将其拉开。容器将移出插槽约 0.6 厘米（0.25 英寸）。小心操作以避免无意间弄乱或卸下任何连接到系统其他组件的电缆。
2. 将容器重新推入，直至其停止移动，然后合上两个手柄并确保手柄完全合上。
3. 通过将电源连接器连接至电源插座来恢复系统供电。
4. 等待 10 分钟，直至电源指示灯（）点亮，并且系统状态指示灯（）闪烁。当两个指示灯均达到此状态时，请继续完成初始化向导。如果指示灯未达到此状态，那么请继续至下一步。
5. 从容器拔下所有电缆。请确保您记录了每根电缆连接至系统的位置。
6. 通过打开两个固定杆并将容器拉出机柜来卸下容器。
7. 将容器翻转，并通过按下盖上凹进去的蓝色触点然后将盖朝远离您的方向滑出，以卸下容器外盖。
8. 请确保电池已正确安装到位。握住电池的两端，垂直将其抬起，直至电池松开。轻轻将电池向下推动以确保它完全安装到接口上。
9. 检查是否在机柜上已安装以下任何可选组件：
   - 额外的节点容器内存：卸下并重新安装内存 DIMM 以确保 DIMM 正确安装。请参阅更换节点容器内存 (4 GB DIMM)，以获取详细信息。
   - 主机接口卡：卸下并重新安装主机接口卡，以确保在卸下该卡之前已卸下任何已安装的小外形规格可插拔 (SFP) 收发器。请参阅更换主机接口卡。
10. 更换容器盖并将容器重新插入机柜，以确保两个手柄完全合上。
11. 将电缆重新插入其原来的端口中。重新连接每个电源单元与其电源插座之间的电源线。当向任一电源单元供电时，系统便会启动。
12. 等待 10 分钟，直至电源指示灯（）点亮，并且系统状态指示灯（）闪烁。当两个指示灯均达到此状态时，请继续完成初始化向导。如果指示灯未达到此状态，那么请继续至下一步。
13. 如果在完成这些任务后，节点容器未启动或者初始化失败，那么请联系您的支持代表以更换节点容器。如果机柜中的其他容器处于正确状态，并且其系统状态指示灯正在闪烁，那么您可以通过将 USB 闪存驱动器插入该容器来继续进行初始化。系统初始化之后，您可以继续完成系统设置。 这样会将警报添加至事件日志中，以表明缺少容器或者容器发生故障。在有替换件可用之前，请勿卸下发生故障的容器。在添加替换件之前卸下容器，可能会破坏机柜上的散热系统。