# 过程：使用 USB 闪存驱动器获取节点容器和系统信息

该过程解释了如何使用 USB 闪存驱动器查看节点容器和系统的相关信息。

## 关于本任务

使用其首个分区采用 FAT32 文件系统的任何 USB 闪存驱动器。

1. 请确保 USB 闪存驱动器根目录中不包含名为 `satask.txt` 的文件。

如果该目录中存在 `satask.txt`，那么节点会尝试运行该文件中指定的命令。返回的信息将附加到 `satask_result.html` 文件。如果您不再需要先前的输出，请删除此文件。

## 过程

1. 将 USB 闪存驱动器插入要从中收集数据的节点容器的某个 USB 端口。
2. 在收集信息并将信息写入 USB 闪存驱动器时，节点容器故障指示灯会闪烁。
3. 一直等待到指示灯停止闪烁，然后再移除 USB 闪存驱动器。 因为该指示灯是故障指示灯，所以它可能保持永久开启或关闭。
4. 在 Web 浏览器中查看文件 `satask_result.html` 中的结果。该文件包含已运行命令的详细信息和结果以及来自节点容器的状态和配置信息。