# “下一步”按钮已禁用

如果您已将 USB 闪存驱动器重新插入个人计算机，但是下一步按钮已禁用（灰显），那么请使用这些操作来启用下一步按钮。

## 关于本任务

在每个步骤之后，请返回至初始化向导以检查下一步按钮是否已启用。如果仍禁用该按钮，那么请继续执行这些指示信息中的下一步。
注：除非另有声明，否则请在正在运行初始化工具的个人计算机上完成所有检查和操作。
使用以下指示信息在初始化向导上启用下一步按钮。

## 过程

1. 通过轻轻将 USB 闪存驱动器推入 USB 端口来验证 USB 闪存驱动器是否已完全插入。
2. 验证 USB 闪存驱动器是否在您启动初始化向导时所使用的 USB 端口中。如果不在该端口中，那么请将 USB 闪存驱动器移至正确的 USB 端口。
3. 在控制机柜后部，请验证初始化期间您使用的容器的系统状态指示灯（）是否永久点亮。 系统状态指示灯与其他指示灯一起位于节点容器上：

   如果状态指示灯永久点亮，那么请继续至步骤 4。如果状态指示灯未永久点亮，那么请返回至您的笔记本电脑或者工作站，并完成以下检查和操作：

   1. 从 USB 端口卸下 USB 闪存驱动器。
   2. 将 USB 闪存驱动器重新插入 USB 端口并验证个人计算机是否已识别出 USB 闪存驱动器。 如果未识别出 USB 闪存驱动器，请转至 IBM 支持 Web 站点并下载初始化工具包。使用支持站点上可用的指示信息来将工具保存至受支持的 USB 闪存驱动器。将工具保存至 USB 闪存驱动器之后，请重新启动初始化向导。
4. 如果状态指示灯永久点亮，那么表明系统已成功初始化。完成以下步骤以完成系统设置：
   1. 在受支持的浏览器中，输入系统的管理 IP 地址。这是您在初始化期间指定的 IP 地址。
   2. 在登录面板上，输入 `superuser` 作为用户名，并输入 `passw0rd` 作为密码。
      注：这些是缺省用户名和密码，您必须对其进行更改以保护您的系统。
   3. 完成“系统设置”向导以配置系统的基本设置。