# 程序：使用 USB 快閃記憶體隨身碟取得節點機匣和系統資訊

此程序說明如何使用 USB 快閃記憶體隨身碟檢視節點機匣和系統的相關資訊。

## 關於這項作業

使用任何 USB 快閃記憶體隨身碟，其中的第一個分割區採用 FAT32 檔案系統。

1. 請確定 USB 快閃記憶體隨身碟的根目錄中沒有名稱為 `satask.txt` 的檔案。

如果目錄中有 `satask.txt`，節點會嘗試執行指定於該檔案中的指令。 傳回的資訊會附加至 `satask_result.html` 檔案。如果您不再需要先前的輸出，請刪除此檔。

## 程序

1. 將 USB 快閃記憶體隨身碟插入您要收集資料之節點機匣的其中一個 USB 埠。
2. 在收集資訊並寫入 USB 快閃記憶體隨身碟時，節點機匣的錯誤 LED 會閃爍。
3. 請稍候，等到 LED 停止閃爍，然後再移除 USB 快閃記憶體隨身碟。因為該 LED 是錯誤指示器，可能會保持持續亮起或熄滅。
4. 在 Web 瀏覽器中檢視 `satask_result.html` 檔案中的結果。 該檔案包含先前所執行指令的詳細資料和結果，以及節點機匣的狀態和配置資訊。