# 錯誤 LED 未停止閃爍

在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正在起始設定之節點機匣的其中一個 USB 埠後，錯誤 LED 會開始閃爍，表示節點機匣正在起始設定。

## 關於這項作業

在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正在起始設定之節點機匣上兩個 USB 埠的其中一個後，錯誤 LED () 應開始閃爍。在閃爍時，表示系統在起始設定。通常在此程序期間，錯誤 LED 會閃爍大約 3 分鐘，然後就停止。 在錯誤 LED 停止閃爍之前，它可能是持續亮起或持續熄滅。 錯誤 LED 位於各節點機匣 ( 1 )。
圖 1. 節點機匣的 LED

如果錯誤 LED 未如預期停止閃爍，請使用下列步驟來決定任何必要動作：

## 程序

1. 請確定從錯誤 LED 第一次開始閃爍之後，您至少等候 3 分鐘。 如果 LED 在此時間內停止閃爍，請回到起始設定精靈。 如果錯誤 LED 繼續閃爍，請繼續 2。
2. 請確定系統狀態 LED () 正在閃爍或持續熄滅。 如果系統狀態 LED 持續亮起，請繼續步驟 3。 如果它正在閃爍或持續熄滅，請關閉兩個電源供應器的開關。請移除 USB 快閃記憶體隨身碟，然後回復系統電源。 停止在個人電腦上執行的起始設定精靈。 將起始設定工具插入個人電腦並啟動精靈，以重新啟動該工具。 完成精靈中的步驟，但是使用控制機箱中的其他節點機匣。 如果在完成起始設定精靈後，錯誤 LED 未停止閃爍，請聯絡支援代表以獲得進一步的協助。
3. 如果狀態 LED 持續亮起，則表示系統已順利完成起始設定。回到起始設定精靈，並在假定為錯誤 LED 停止閃爍的情況下繼續。 驗證起始設定的結果。 如果系統可運作，請登入管理 GUI 並完成系統設定。 在完成系統設定後，請檢查錯誤 LED 以判斷是否仍在閃爍。 如果錯誤 LED 仍在閃爍，請完成下列步驟：
   1. 在管理 GUI 中，遠取監視 > 系統詳細資料 > 動作 > 關閉系統。
   2. 重新啟動系統。
   3. 如果錯誤 LED 繼續閃爍，請與支援代表聯絡。

上層主題：錯誤 LED 未開始閃爍或停止