# 錯誤 LED 未開始閃爍

如果您將 USB 快閃記憶體隨身碟插入節點機匣上的正確 USB 埠，且錯誤 LED 未開始閃爍，請使用這些指示來決定任何必要的動作。

## 關於這項作業

在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入兩個 USB 埠的其中一個後，錯誤 LED () 應開始閃爍。在閃爍時，表示系統在起始設定。通常在此程序期間，錯誤 LED 會閃爍大約 3 分鐘，然後就停止。 錯誤 LED 位於節點機匣上。

如果錯誤 LED 未如預期開始閃爍，請使用下列步驟來決定任何必要動作：

## 程序

1. 請確定機匣仍在運作中。請查看系統狀態 LED ()。如果它持續熄滅，表示節點機匣尚未備妥接受 USB 快閃記憶體隨身碟。 假設在您插入 USB 快閃記憶體隨身碟前，狀態 LED 已處於所需的閃爍狀態，請關閉系統的主要電源，然後再次重新啟動。 重新啟動系統的起始設定。如果這個狀況再次發生，請聯絡客戶服務代表。
2. 請確定系統尚未起始設定。如果系統狀態 LED () 持續亮起，則表示系統已起始設定。請回到起始設定精靈並從系統移除 USB 快閃記憶體隨身碟，然後繼續進行起始設定。 如果系統狀態 LED 未亮起，請繼續步驟 3。
3. 如果系統狀態 LED 未亮起，請從節點機匣完全移除 USB 快閃記憶體隨身碟。 機匣尚未完成開機，且尚未備妥接受 USB 快閃記憶體隨身碟。 開啟機匣電源最多可能需要 10 分鐘。 如果系統狀態 LED 在 10 分鐘內未閃爍，請繼續步驟 4。
4. 移除埠上的 USB 快閃記憶體隨身碟，然後再完全插入正在起始設定之節點機匣的其他 USB 埠。 等候 2 分鐘，讓錯誤 LED 開始閃爍；如果開始閃爍，表示此 USB 埠已開始運作。 回到起始設定精靈，並等候 LED 停止閃爍。 由於您只有在這個時候需要使用 USB 埠，您可以等候更換機匣。 在您完成起始設定和系統設定時，您可以檢查節點機匣的狀態。

上層主題：錯誤 LED 未開始閃爍或停止