# 您無法判斷要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠

如果您無法確定要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠，請使用此資訊來確定您使用的是正確的埠。

## 關於這項作業

您應使用其中一個 USB 埠，這些埠與您驗證系統狀態 LED 是否閃爍時用到的節點機匣相關聯。

## 程序

1. 判斷與您用來確認系統狀態 LED 之節點機匣相關聯的 USB 埠。 在節點機匣的左右兩側，有兩個可用來插入 USB 快閃記憶體隨身碟的 USB 埠。 使用對應於您用來驗證系統狀態 LED 之節點機匣的 USB 埠。

   USB 埠位於乙太網路埠正下方。下圖顯示節點機匣的 USB 埠位置 1 ：

2. 乙太網路纜線可能會妨礙您檢視 USB 埠。如果您需要移動這些纜線以將 USB 快閃記憶體隨身碟插入 USB 埠，請檢查您是否拔除了任何纜線，並在有需要時重新裝回。

上層主題：錯誤 LED 未開始閃爍或停止