# 錯誤 LED 未開始閃爍

如果您將 USB 快閃記憶體隨身碟插入節點機匣上的正確 USB 埠，且錯誤 LED 未開始閃爍，請使用這些指示來決定任何必要的動作。

## 關於這項作業

在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入兩個 USB 埠的其中一個後，錯誤 LED () 應開始閃爍。在閃爍時，表示系統在起始設定。通常在此程序期間，錯誤 LED 會閃爍大約 3 分鐘，然後就停止。 錯誤 LED 1 位於節點機匣上。

如果錯誤 LED 未如預期開始閃爍，請使用下列步驟來決定任何必要動作：

## 程序

1. 請確定機匣仍在運作中。請查看系統狀態 LED ()。如果它持續熄滅，表示節點機匣已停止運作。假設在您插入 USB 快閃記憶體隨身碟前，狀態 LED 已處於所需的閃爍狀態，請關閉系統的主要電源，然後再次重新啟動。 重新啟動系統的起始設定。如果這個狀況再次發生，請聯絡客戶服務代表。
2. 如果系統狀態 LED 未亮起，請從節點機匣完全移除 USB 快閃記憶體隨身碟。 機匣尚未完成開機，且尚未備妥接受 USB 快閃記憶體隨身碟。 開啟機匣電源最多可能需要 10 分鐘。 如果系統狀態 LED 在 10 分鐘內未閃爍，請繼續步驟 3。
3. 移除埠上的 USB 快閃記憶體隨身碟，然後再完全插入正在起始設定之節點機匣的其他 USB 埠。 等候 2 分鐘，讓錯誤 LED 開始閃爍；如果開始閃爍，表示此 USB 埠已開始運作。 回到起始設定精靈，並等候 LED 停止閃爍。如果錯誤 LED 沒有開始閃爍，請聯絡客戶服務代表。

   由於您只有在這個時候需要使用 USB 埠，您可以等候更換機匣。 在您完成起始設定和系統設定時，您可以檢查 USB 埠是否正常運作。請使用「資訊中心」之「疑難排解」區段的程序：使用 USB 快閃記憶體隨身碟取得節點機匣和系統資訊，來取得埠的狀態檔。 如果沒有建立埠的狀態檔，表示埠未正常運作。請聯絡客戶服務代表以取得協助。

上層主題：錯誤 LED 未開始閃爍或停止