При UPGRADE с версий R.**** (фаза 2) - использовать файлы S-UCP-Rls1602-1.1.6-Ker.rom и S-UCP-Rls1602-2.0.15-App.rom.
При UPGRADE с более ранних версий (фаза 1) - использовать файлы GS80M31Ag-Ker.rom и GS80M30BF_app.rom.