Von:	Kramer Steffen (GS/ESI4) *
Gesendet:	Freitag, 20. September 2002 12:13
An:	GS/ESI4 Mitarbeiter; GS/ESI4 Mitarbeiter Fremd
Betreff:	ASCET-SD-Bypass
Hallo zusammen,

beim Erstellen eines Bypass-Standes für ASCET-SD werden zusätzliche AGI-Objekte (Applikations Geräte Interface) im Objektspeicher benötigt damit im A2L-File die Adressen für die zusätzlichen DISTAB-Kanäle eingetragen werden. Bisher waren diese AGI-Objekte nur in einem speziellen Basispro.osp enthalten. Da sich der Basispro.osp aber ständig weiterentwickelt und da es sehr aufwendig ist von jedem Basispro.osp einen Branch mit den zusätzlichen AGI-Objekten zu erstellen, ist es besser einen eigenen OSP zu erstellen, der nur die speziellen AGI-Objekte enthält.
Einen solchen Objektspeicher habe ich in NESTOR eingestellt unter :
DOSP : BYP_ME7 / .003_VW_KONZERN; 0

Jetzt muß man bei der Erstellung eines Bypass-Standes für ASCET-SD nur noch dafür sorgen, dass dieser zusätzliche OSP beim Erzeugen des 71xxx.osp mit eingebunden wird. Dazu muß man die folgenden Zeilen in der PSB ändern bzw. anpassen :

Jetzt geht das Erstellen eines Bypasses noch viel einfacher :
1.) DOSP : BYP_ME7 / .003_VW_KONZERN; 0 auschecken
2.) SY_ETKBYP = 1 setzen
3.) Projekt erneut öffnen
4.) Wie gewohnt HEX,A2L-File erzeugen

Kind regards / Mit freundlichen Grüßen

		Steffen Kramer 
                         (o o)
--------------------.oOO--(_)--OOo.-------------------
(Tel.: +49-711-811-20042	    + Robert Bosch GmbH
(Fax : +49-711-811-260877		Abteilung GS/ESI4
	Postfach 30 02 40
-mailto:Steffen.Kramer@de.bosch.com	D-70442 Stuttgart
                               Ooo.    
-----------------------.ooO---(   )-------------------
                       (   )   ) /
                        \ (   (_/
                            \_)