Von:	Weidle Martin (GS/EMW3) *
Gesendet:	Dienstag, 10. September 2002 18:47
An:	Ringer Steffen (GS/ESI8) *
Cc:	GS/ESI8 Mitarbeiter; Erhardt Frank (GS/EAD1) *; Probst Joerg (GS/EAB1) *; Gellf Christina (GS/ESK6) *; Corradi Angelika (GS/EFA5) *; Franke Jan (AS/PMO) *; Pischke Juergen (GS/ESI-P) *; Burger Wilfried (GS/EFA5) *; GS/EAD1-TPJs; GS/EAC1-TPJs; GS/EAB1-TPJs; GS/EAA1-TPJs; PRO GS ME7-SW; Sanftmann Alexander (ETAS/CVT1); Loewl Wolfgang (GS/EMW3) *
Betreff:	AW: ME7-Systeme: Fehlerhafte Berechnungen von Kennfeld-Interpolation nach Stützstellenreduzierung mittels VS100/INCA
Hallo Herr Ringer,

anbei die Maßnahmen welche wir telefonisch besprochen haben. 

1. In INCA die Option Kopiermodus auf "exakt" einstellen. Dann gibt es eine Fehlermeldung, wenn die Stützstellenanzahl eines Labels in   Quelle und Ziel unterschiedlich ist.

2. Im INCA AK wird geprüft, ob die Standardeinstellung bei der Option Kopiermodus von "übernehmen" auf "exakt" geändert wird.

3. Wenn mit INCA die Stützstellenanzahl eines Labels verändert wird, muss der Anwender die Auswirkung auf die Funktion überprüften. 

Mit freundlichen Grüssen

Martin Weidle
mailto:Martin.Weidle@de.Bosch.com

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Loewl Wolfgang (GS/EMW3) *  
Gesendet:	Montag, 2. September 2002 09:44
An:	Ringer Steffen (GS/ESI8) *; Weidle Martin (GS/EMW3) *
Cc:	GS/ESI8 Mitarbeiter; Erhardt Frank (GS/EAD1) *; Probst Joerg (GS/EAB1) *; Gellf Christina (GS/ESK6) *; Corradi Angelika (GS/EFA5) *; Franke Jan (AS/PMO) *; Pischke Juergen (GS/ESI-P) *; Burger Wilfried (GS/EFA5) *; GS/EAD1-TPJs; GS/EAC1-TPJs; GS/EAB1-TPJs; GS/EAA1-TPJs; PRO GS ME7-SW; Sanftmann Alexander (ETAS/CVT1)
Betreff:	AW: ME7-Systeme: Fehlerhafte Berechnungen von Kennfeld-Interpolation nach Stützstellenreduzierung mittels VS100/INCA

Hallo Herr Ringer,

wenn ich Sie richtig verstehe ist das Fehler im Applikationstool, daher wird sich Herr Weidle um das von Ihnen beschriebene Problem kümmern.

Gruß;
Löwl

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Ringer Steffen (GS/ESI8) *  
Gesendet:	Freitag, 30. August 2002 17:23
An:	GS/EAD1-TPJs; GS/EAC1-TPJs; GS/EAB1-TPJs; GS/EAA1-TPJs; Loewl Wolfgang (GS/EMW3) *; PRO GS ME7-SW; Sanftmann Alexander (ETAS/CVT1)
Cc:	GS/ESI8 Mitarbeiter; Erhardt Frank (GS/EAD1) *; Probst Joerg (GS/EAB1) *; Gellf Christina (GS/ESK6) *; Corradi Angelika (GS/EFA5) *; Franke Jan (AS/PMO) *; Pischke Juergen (GS/ESI-P) *; Burger Wilfried (GS/EFA5) *
Betreff:	ME7-Systeme: Fehlerhafte Berechnungen von Kennfeld-Interpolation nach Stützstellenreduzierung mittels VS100/INCA

Hallo zusammen, 

ich schicke dieses Problem mal an alle, da ich denke, dass alle ME7-Systeme eventuell davon betroffen sind. 

Folgendes Problem ist bei uns im Projekt M7901 Hyundai aufgetreten: 

Eine Kennfeld-Interpolation wird fehlerhaft berechnet, wenn über Applikations-Tool VS100 oder INCA die Stützstellen dieses Kennfeldes reduziert werden.

Aufgefallen ist das Verhalten dadurch, dass ein Applikateur die Daten aus einer alten SW (KF hatte Grösse 8x8) in ein neue SW (gleiches KF hat Grösse 8x9) mittels INCA V3.2 kopiert hat. 

INCA führte OHNE IRGENDEINE MELDUNG eine Reduzierung der Stützstellen von 8x9 auf 8x8 durch. 

Beim Test der neuen SW ist aufgefallen, dass die Berechnung dieses KF nicht mehr funktioniert. 

Betroffen sind meiner Meinung nach alle Kennfelder, die mittels einer Structur definiert werden wie z.B:
const struct {
Byte anzx;
Byte anzy;
Int16 sstx[8];
Byte ssty[9];
Int16 werte[8*9];
} KFMLDMX = ......

Die SW-Bearbeiter finden die Analyse des Codes in den Notes des Flow-Auftrags.

Und jetzt meine Fragen:

- Gibt es andere Projekte, die Erfahrung mit SST-Reduzierung haben ? 
- Wie wird von Applikationsseite mit SST-Reduzierung umgegangen ? Wird das Feature verwendet ? 
(In VS100 die Stützstelle bearbeiten und die ENTF-Taste drücken, dann verschwindet die Stützstelle)
- Gibt es eventuell bereits eine SW-Lösung ?
- An ETAS-Sanftmann: Wieso ändert INCA selbstständig die Anzahl der Stützstellen ohne eine Meldung auszugeben ?
Gibt es eine Option, um dieses Verhalten abzuschalten ?
- Gibt es eine zuständige Person für Interpolations-Routinen im Zusammenspiel mit Applikations-Tools ?

Ich bitte um zahlreiche Meinungsäusserung. 

Zur Info anbei noch der angelegte Flow-Auftrag:

 << Datei: (23839) IPOL BEI SST-REDUZIERUNG.; Ringer Steffen (ESI8) (30.08.2002).htm >> 

Mit freundlichen Grüßen

      Steffen Ringer

GS/ESI8

(  Tel.: (0711)811-1313
)  Fax: (0711)811-260348
* E-Mail: steffen.ringer@de.bosch.com