Von:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Mittwoch, 21. Januar 2004 14:19
An:	Schmidt Achim (GS-ES/EAD1) *
Betreff:	AW: sel. Stellgliedtest VR6 T5
Steht ja eigentlich nichts schlimmes drin. Schicke vielleicht erstmal ohne diese Anlage weiter.
Bei Nachfragen können wir dann immer noch was nachreichen.

Gruß,
Andre

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Schmidt Achim (GS-ES/EAD1) *  
Gesendet:	Mittwoch, 21. Januar 2004 12:18
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	AW: sel. Stellgliedtest VR6 T5
Wichtigkeit:	Hoch

Hallo Andre

Darf das an Kunde?

 Mit freundlichen Grüßen 
  
 Achim Schmidt 
_________________________________
 Entwicklung Applikation
 Robert Bosch GmbH, GS-ES/EAD1
 Tel.:  0711/811-33807
 Fax:  0711/811-261457
mailto:achim.schmidt@de.bosch.com

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *  
Gesendet:	Mittwoch, 21. Januar 2004 11:20
An:	Schmidt Achim (GS-ES/EAD1) *
Cc:	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *; Felix Guy (GS/PFR7-So) *
Betreff:	sel. Stellgliedtest VR6 T5

Hallo Achim,

der sel. Stellgliedtest funktioniert.
Am Tester muß als zu testendes Stellglied in dez. der Wert des MIN-Fehlers angegeben werden.

Bsp.:
FESTWERTEBLOCK CDCLUES1E
  WERT  5721.000  5728.000  5746.000  5746.000
END

=1660hex

Auszug aus Trace:

  61:  86  10  f1  31  b8  01  07  16  60  ee 
  62:  84  f1  10  71  b8  01  07  b6 
  63:  84  10  f1  31  ba  01  07  78 
  64:  89  f1  10  71  ba  01  07  03  03  46  94 

Offset: 4694h-4000h=694h
da angefordert "1660h"-> nochmal 400h als Offset abziehen: 694h-400h=294h = 660 dez.

 << Datei: Beschreibung.doc >> 

 Mit freundlichen Grüßen

 André Borchert 
  ____________________________________________________________________
  Robert Bosch GmbH                  
  Abteilung GS-EC/ESI4               Tel.:  +49 (711) 811 - 34985
  Postfach 30 02 40                      Fax: +49 (711) 811 - 260877
  D-70442 Stuttgart                       e-mail: Andre.Borchert@de.bosch.com
  ____________________________________________________________________