Von:	Pinoit Arnaud (GS/PFR3-So) *
Gesendet:	Mittwoch, 11. September 2002 14:00
An:	Borchert Andre (GS/ESI4) *; Mazars Cyril (GS/ESI4) *
Cc:	Le Foll Laurent (GS/PFR3-So) *
Betreff:	Flash prog mit TP2.0
Hallo André, Hallo Cyril,

Nach das Bug in TP2.0 Flashprogrammierung in 2SG habe ich das Modul KWPTP 20 korrigiert für RAM-Program.
Die neue Version des Ram-Prog liegt unter Nestor : FMSGRM 6V ;3

Dann habe ich diese Korrektur in die anderen RAM-Progs eingeführt, und gleichzeitig RAM-Programs FR5, FR6 1SG und FR6 2SG mit leztes Versionen von TP Module aktualisiert. Die neue Versionen von TP2.0 RAM-Progs sind :
•	FR6 2SG : FMSGRM 6V ;4	(identisch FMSGRM 6V ;3 - aber TP Modules updated - getestet)
•	FR6 1SG : FXXXRM 6V ;3	(getestet)
•	FR5 1SG : FXXXRM 5V ;3	(nicht getestet, ich habe kein SG mit FR5 Konfiguration)

Achtung : FMSGRM 6V ;2 ist jetzt BUGGY unter Nestor. Verwendet diese Version nicht mehr !

Anbei die neue Integrationsanleitung Dokument :

Könnt ihr diese Nachricht zum eventuell weiteren TP2.0 SW-Integrator weiterleiten ?

Vielen Dank !
Gruss
Arnaud

Salutations - Mit Freundlichen Grüßen

Arnaud PINOIT
_________________________________________
Robert BOSCH France
Gasoline Systems - Software Development
   Tel : +33 1 40 10 71 97
   Fax : +33 1 40 10 74 74
arnaud.pinoit@fr.bosch.com
_________________________________________