Von:	Wandel Thomas (GS-EC/ESI2) *
Gesendet:	Mittwoch, 20. November 2002 10:08
An:	Muench Friedrich (GS-EC/ESI4) *
Cc:	Falk Mario (GS-EC/ESI4) *; Pflieger Claus-Peter (GS-EC/ESI4) *; Langer Janina-Ursula (GS-EC/ESI2) *; Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	Bedienung des VAS5052

Hallo Frieder,

ich habe dein Problem mit dem VAS5052 gelöst. Es ist möglich mit weniger wie 11 Stellen SGIDB1 zu flashen.
Das Problem lag an der Datei label.
Bei content muß update stehen, sonst wird das Menü Updateprogrammierung nicht angeboten.
Das date, d.h. Ablaufdatum muß immer höher sein, als das aktuelle Datum, sonst erhält man die Fehlermeldung, daß die CD veraltet ist.

Inhalt der Label-Datei:

type=vas5052_dummylabel
version=V1.00
date=31/12/2009
content=update

Hier hast Du die funktionsfähige Konfiguration des VAS5052, die Du auf eine CD flashen kannst:
\\siz4031\gs\me9_vw_audi\Med9510\work\Muench\CD-Inhalt\

Frohes Schaffen
Thomas Wandel
____________________________________________

Abt:	GS-EC/ESI2
Tel:	+049 (0)711/811-35605
Fax:	+049 (0)711/811-260877
E-Mail:	Thomas.Wandel2@de.bosch.com
____________________________________________