Von:	Borchert Andre (GS/ESI4) *
Gesendet:	Dienstag, 21. Mai 2002 14:46
An:	GS/ESI4 Mitarbeiter; GS/ESI4 Mitarbeiter Fremd
Betreff:	Integrationsanleitung TP2.0 und Kurzbedienungsanleitung VAS5163 zum Flashen
file://SI6245\K3esi_daten\ESI4\Dokumentation\Integrationsanleitungen\Implementierungsanleitung_TP20_V15.doc
file://SI6245\K3esi_daten\ESI4\Dokumentation\Einarbeitungsprogramm\K3ESI4\weitere_Dokus\Flashen%20mit%20TP20.doc

Wenn TP2.0 läuft (Kommunikationsaufbau, Fehlerspeicher abfragen.....) kann die WFS4 integriert werden.

Die WFS4 kann einfach über SY_WFS==4 und FS : WFS / 48_40; 3 eingebunden (ME7) und PSB und Taskfile entsprechend C1105I/25DQ angepaßt werden (WFS suchen).
Evtl. muß noch Meßwerteblock 81 der TKMWL auf WFS4 angpaßt werden.

 Mit freundlichen Grüßen

 André Borchert 
  ____________________________________________________________________
  Robert Bosch GmbH                  Si 521A/2
  Abteilung GS/ESI4                     Tel.:  +49 (711) 811 - 34985
  Postfach 30 02 40                      Fax: +49 (711) 811 - 260877
  D-70442 Stuttgart                       e-mail: Andre.Borchert@de.bosch.com
  ____________________________________________________________________