Von:	Langer Janina-Ursula (GS/ESI2) *
Gesendet:	Donnerstag, 6. Juni 2002 17:21
An:	GS/ESI4 Mitarbeiter; GS/ESI4 Mitarbeiter Fremd
Cc:	Miller Norbert (GS/ESI2) *; Wandel Thomas (GS/ESI2) *
Betreff:	ME7.x und das Flashen via TP2.0
Guten Tag,

in der ME7.x Welt haben wir bis jetzt nur ein ME7.1.1  Projekt gehabt, in welchem das Flashen via TP2.0 implementiert wurde.
Die Funktionen wurden in Frankreich entwickelt, eingebaut und getestet.

In der letzten Zeit werden aber immer mehr ME7.x Projekte in Si auf die Flashroutinen via TP2.0 umgestellt.

Die wichtigen Fragen, Problemen, Testpunkte habe ich in Form einer kurz Dokumentation  zusammengefasst.

Arbeitsanweisung:

1. 	Die Auswahl des zur HW passenden RAM-Programms in der Tabelle 
	\\SI6245\k3esi_daten\ESI4\Dokumentation\Allgemeine_Dokumentationen\Flash_Doku\RAM_Matrix_new.doc
	prüfen.

2.	Die Belegung der Systemkonstanten: SY_PROGCAN und SY_TP2.0 
	in der projektspezifischen Tabelle  PROKON_X.xls prüfen.
	Soll das Flashen nach VWA/AUDI via TP2.0-CAN aktiviert sein, müssen die Systemkonstanten = 1 sein.

3.	Programmstände die Flashroutinen via TP2.0 unterstützen können nur mit dem
	- VAS5163 oder mit
	- VAS5052 
	- und nur im Container-Format
	geflasht werden.
	Das Flashen über TP2.0 wird vom WinProf nicht unterstützt.

4.	Von dem zu flashendem PST muss ein Container im SGML-Format erstellt werden.

5.	Dieser Container muss noch einmal für den VAS-Tester konvertiert werden.
	Der Konverter sgm2sgo.exe konvertiert 
	 <SGIDB1_SGIDB3>.sgm in eine <SGIDB1_SGIDB3>.sgo  Datei.
	Die Konvertierung muss in dem DOS-Box oder DOS-Fenster durchgeführt werden.
	
	Syntax (z.B.) 
		c:\sgm2sgo 12345678901_0001.sgm 

6.	Den Konverter sgm2sgo.exe  besitzt z.Z. GS/ESI2-H.Wandel oder GS/ESI2-Langer. Der kann
	allgemein zur Verfügung gestellt werden. Bitte um Vorschlag wohin.

7.	Diese 1234567890_0001.sgo Datei muss lokal auf den Laptop, dort wo der VAS5163 installiert ist,
	in das Verzeichnis EDIABAS\Datflash kopiert werden.

8.	Steuertabelle 
	In dem Verzeichnis EDIABAS\Datflash befindet sich eine Datei die den 
	logistischen Ablauf beim Auswahl der Containers für VAS steuert: Mot_01.stt
	Mit dem Service: ReadECUIdentifikation meldet das SG dem Tester die
	wichtigsten Identifier SGIDB1 und SGIDB3 mit. Anhand den Identifier steuert 
	die SW die Auswahl des neuen Programmstandes. 
	Achtung! Es ist nur Aufwärtsprogrammierung möglich.
	Anbei das Konzernlastenheft zu diesem Thema.

9.	Auswahlkriterium:
	Findet der Tester in der Steuertabelle einen Eintrag wo SGIDB1 = SGIDB1 ist,
	und SGIDB3 (neu) > SGIDB3 (aus dem ECU) ist, - wird der Punkt
	Update Programmierung auf dem Display des Testers erscheinen,
	und das Flashen kann beginnen.

Viel Erfolg!	
MfG
GS/ESI2-Langer