Von:	Keller Thomas (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Freitag, 5. März 2004 08:20
An:	PRO GS-EC/ESI4 ME7
Betreff:	NEARROM und EEPROM-Treiber
Hallo zusammen,

vermehrt tritt das Problem, dass der NEAR-ROM-Speicherplatz zur Neige geht. Einsparpotential bietet der EEPROM-Treiber, der seine Ini-Liste defaultmäßig im NEARROM ansiedelt. Mit der folgenden Option kann diese Tabelle in den FAR verschoben werden. (Einsparpotential ca. 0,5 k beim 1k EEPROM und  0,8 - 1k (Schätzwert, abhängig von der Belegung mit IUMPR-Daten) beim  2k EEPROM).

Im Modul EEPDEF 11.xx 

Den Kommentar für folgendes Defines entfernen, dann wird die Ini-List des EEPROM-Treibers ins FAR verlagert....

 /* #define FAR_MIRROR_INI */					/*	set definition under comment if ini data for
										**  EEPROM mirror in RAM should be near */

Bitte prüfen, ob in der Tip-Revision des Projekts vorhanden, wenn nein, bitte nachziehen.

Mit freundlichen Grüssen
Best regards

Thomas Keller
------------------------------------------------------------
Robert Bosch GmbH    (:	+49 (0)711/811-1886
Abteilung GS-EC/ESI4              Fax:	+49 (0)711/811-260877
Postfach 300 240                    :.	thomas.keller2@de.bosch.com
70442  Stuttgart
Germany
-----------------------------------------------------------