Von:	Langer Janina-Ursula (K3/ESI2) *
Gesendet:	Montag, 6. November 2000 11:42
An:	K3/ESI4 Mitarbeiter
Cc:	Miller Norbert (K3/ESI2) *; Gollnisch Stefan (K3/ESI2) *; Wandel Thomas (K3/ESI2) *
Betreff:	Neues (letztes) Flashpaket für F6-ROM und KWP2000 Protokoll für 2SG-Konzept
Guten Tag,

==========================================================================================================================

•	zuerst allgemeine Bemerkung zu ME7.x Situation:

	Mit diesem jetzt freigegebenen Flash-Paket ist das KWP2000 Konzernlastenheft Version 2.0 für alle ME7.x VW/AUDI  Projekte realisiert.
	Da es keine neue Anforderungen, und auch keine Fehler bekannt sind, können wir davon ausgehen, dass die Hauptentwicklung - 	Flashprogrammierung   für die ME7.x abgeschlossen ist.

•	Es gibt insgesamt 4 - Projekt Gruppen (damit auch 4 RAM-Projektstände):
	- mit dem FR5 - ROM
	- mit dem FR6 - ROM, SY_SGANZ=1,  für ME7.1.1  und MED7.1.1	(high end -SG Variante für single-SG)
	- mit dem FR6 - ROM, SY_SGANZ=2,  für ME7.1.1     			(high end -SG Variante für Mehr-SG Konzept)
	- mit dem FR6 - ROM, SY_SGANZ=1,  für MED7.5.10 			(low   end -SG Variante)

==========================================================================================================================

•	eine Notiz über die Flash-Umfänge in der ME9.x:

	Zu der neuen ME9 - Flash-Umgebung gehört:
	- Erstprogrammierung im Werk über die BDM-Schnittstelle
	- Umprogrammieren nach RB aus dem startup-Block über die K-Line
	- Umprogrammieren nach RB aus dem startup-Block über Mail-Box Verfahren
	- Umprogrammieren nach VW/AUDI aus dem Fahrprogramm über die K-Line
	- Umprogrammieren nach VW/AUDI aus dem Fahrprogramm über CAN-Transportprotokoll 2.0
	- Winprof für ME9.x VW/AUDI
	- VAS5163-Tester 

	Ich werde mich ab sofort verstärkt um die Flashbelange ME9.x VW/AUDI kümmern.

==========================================================================================================================

	Flashpaket für ME7.1.1:

ab sofort steht für die ROM-FR6-Projekte, und 2SG - Konzept ein neues  Flashpaket 5.3 zur Verfügung.

1.	Das neue Flash-Paket  soll für Programmstände nur mit dem KWP2000 Protokoll (SY_KWP2000VAG =1) , 
	ohne KWP71 (SY_KWP71= 0) und mit SY_SGANZ=2 übernommen werden.

	Das Programm:		PVCS-Revision		Label:
	FMSGRM6K		1.0			VKMSGRM63_RAM_PST
	MSG - MehrSG				               |     |        | |
	RM - RAM PST				               |     |	      |  > fortlaufende Nummer für das RAM-Programm 
	6 für ROM FR6 					   |     |         > für FR6 - Projekte
	K - für KWP2000				   |      > für Mehr SG-Konzept		      
							   |
							   >  > für KWP Projekte

2.	Die wichtigsten Änderungen sind:
•		Es wurde das neue Konzernlastenheft für KWP2000 auf der K-Line Version 2.0 vom 15.04.2000 realisiert.

•		Das KWP71 Protokoll wurde aus dem Fahrprogramm und aus dem RAM-Programm ausgebaut, - > das SG ist:
	- mit dem WinProf (z.B. lese SG Identifikation)
	- mit dem VAG1551 - Tester Karte ab Version 9.0 
	- mit dem VAG1552 - Tester Karte ab Version 6.0 (Die Testerkarte Version 6.0 wurde bestellt und schon verteilt)
	 ansprechbar.	
	
3.	Das Flashen ist für den Anwender zwar unverändert geblieben, - die interne Abläufe haben sich jedoch wegen dem neuen LH geändert, 
	so dass  eine neue WinProf Konfiguration Version ME7 ROM VW1 (V2.2)  unbedingt notwendig ist.
	Die WinProf Version ist fertig und ausgetestet, und steht auf dem ETAS - Server allgemein zur Verfügung.

4.	Das Programm soll zusammen mit den Modulen aus dem Fahrprogramm:
	- kdiag051.c Version 2.3  
	- dem Paket "Hardware-Teilenummer" - vom H.Gollnisch 
	- kwp2000f.c Version 12.1
	gelinkt werden. 

5.	Änderungen im <>.psb Modul:
	Folgende Stellen müssen angepasst werden:
	5.1

#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_C167CS == 0) && (SY_KWP2000VAG == 0))
		7x00106b.66
		7x00106b.hex
		Fmsgrm6.hex
#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_C167CS == 1) && (SY_KWP2000VAG == 0))
		7x00406a.66
		7x00406a.hex
		Fmsgrm6.hex
muss um:

#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_C167CS == 0) && (SY_KWP2000VAG == 1))
		7x00106b.66
		7x00106b.hex
		Fmsgrm6k.hex
#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_C167CS == 1) && (SY_KWP2000VAG == 1))
		7x00406a.66
		7x00406a.hex
		Fmsgrm6k.hex

ergänzt werden

	5.2
#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_KWP2000VAG == 0 ))
lies(Intel,Fmsgrm6.hex,808318,809DE5,380032,ff,yes,no)
lies(Intel,Fmsgrm6.hex,809DE6,80DAFF,384000,ff,yes,no)

#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_KWP2000VAG == 1 ))
lies(Intel,Fmsgrm6k.hex,808318,809DE5,380032,ff,yes,no)
lies(Intel,Fmsgrm6k.hex,809DE6,80DAFF,384000,ff,yes,no)

	5.3

#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_C167CS == 1) && (SY_KWP2000VAG == 0))
 set ROM=7x00406a.hex
 set RAM=FmsgRM6.hex
#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_C167CS == 0) && (SY_KWP2000VAG == 1))
 set ROM=7x00106b.hex
 set RAM=FmsgRM6k.hex
#elif ((SY_FRROM_V  == 0x600) && (SY_2SG == 1) && (SY_C167CS == 1) && (SY_KWP2000VAG == 1))
 set ROM=7x00406a.hex
 set RAM=FmsgRM6k.hex	//dies muss zusätzlich eiingefügt werden

6.	Die Beschreibung in unserer Excel-Tabelle wurde aktualisiert 

7. 	Bitte achten Sie darauf, dass das Flashen von dem Slave-SG (5 Baud Adresse = 0x91) nur mit dem KIC Version 1.27 möglich ist
	Die neue KIC-SW Version 1.36 ist fehlerhaft, - ETAS H.Lefor wurde informiert.

Viel Erfolg
MfG
K3/ESI2-Langer