Von:	Borchert Andre (GS_EC/ESI4) *
Gesendet:	Freitag, 18. Oktober 2002 16:53
An:	Keller Thomas (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	WG: OBP MED711, ME711 und andere mit ASIC-ROM-Code A6.1 und A6.2
Hallo Thomas,

hier was für unseren OBP-Spezialisten.
Stell das Zeugs bitte in die ESI4-Integrationsliste ein.

Gruß,
Andre

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	EXTERN Kloetzner Winfried (Kloetzner; GS-EC/EEP3) *  
Gesendet:	Freitag, 18. Oktober 2002 16:25
An:	EXTERN Forche Torsten (Ascena; GS-CS/ESI4); Borchert Andre (GS_EC/ESI4) *
Cc:	Franke Joern (GS-EC/EEC4) *; Kramer Steffen (GS-EC/ESI4) *; Grosshans Peter (GS-EC/EEP-G) *; Lentz Dirk (GS-EC/EEP3) *; Gantenbein Reinhard (GS-EC/EEC4) *; Immel Otto (GS-EC/EEC4.1) *
Betreff:	OBP MED711, ME711 und andere mit ASIC-ROM-Code A6.1 und A6.2

Hallo,

da im ASIC-ROM-Code A6.1 und A6.2 der CAN-Bereich nicht automatisch mit 0 initialisiert wird, können bei den OBP-Prüfungen von SG's, bei denen der TXD-Pin des CAN über CF150 oder CF160 mit Steckerpins verbunden ist, unterschiedliche Botschaften gesendet werden, die durch die Art der Messung im Werk (Spannungsmessung durch Mittelwertbildung über 20 ms) zu Prüfausfällen führen. Zweck der Prüfung ist nur der Nachweis, daß der Signalpfad von TXD des ASIC-uC bis zum Steckerpin funktioniert. Der TXD-Pin kann von der Fahr-SW gar nicht benutzt werden, weil die bisherigen ASIC-ROM-Codes nur den Empfang von CAN-Botschaften erlauben, jedoch nicht das Senden.
 
Zur Beseitigung dieses Fehlers gibt es jetzt in NESTOR das file obp_asic_can.c Rev.4. Dieses file kann in alle Projekte mit ASIC-ROM-Code A6.0, A6.1 und A6.2 eingebunden werden. 
Können Projekte nicht umgestellt werden (aus Kosten- oder Zeitgründen), so müßten über eine Statistik der gemessenen Spannungswerte bei diesem OBP-Prüfschritt evtl. die Prüfgrenzen angepasst werden.

Es grüßt
Winfried Klötzner (EXTERN)
Robert Bosch GmbH  Tel: 0711-811-1090
Abteilung GS-EC/EEP3  Fax: 0711-811-2865
Postfach 30 02 40  mailto:Winfried.Kloetzner@de.bosch.com
D-70442 Stuttgart