Von:	Lamant Christophe (GS-EC/EFA4) *
Gesendet:	Freitag, 15. November 2002 12:52
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *; Mazars Cyril (GS-EC/ESI4) *; Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *; Schoeter Andreas (GS-EC/ESI4) *; Miethke Andreas (GS-EC/ESI4) *
Cc:	Rieth Bernd (GS-EC/ESI4) *; Schwamm Ronald (GS/PVW) *; Riess Michael (GS-EC/EFA4)
Betreff:	Prob mit CAN-Konfig 17, 18 und 19
Hallo zusammen,

ich habe einen Denkfehler bezüglich der CAN-Konfiguration gemacht :-(
"VW wünscht in ME7.1.1/ME7.5.10 eigenen Objektspeicher für MotorFlexia. Falls noch genügend freie Objekte vorhanden sind, wird die MotorFlexia aus dem Motor5/7/Flexia Multiplexer entfernt." Ich habe in der %CAN 120.170 eine Anpassung der Konfigurationen 17, 18 und 19 durchgeführt: die Bot. Bremse 3 wird vom 2. CAN Baustein empfangen (=> SY_CANBR3 = 3 anstelle von 1). Leider haben wir gestern mit Bernd festgelegt, daß ein solches Verfahren gefährlich ist. Ich muß auf die Verschiebung einer Botschaft in der selben Konfig. verzichten.
Um das Problem zu lösen habe ich 3 neue CAN-Konfig. eingeführt: 17->27, 18->28 und 19->29

Eine FDEF-Korrektur muß gemacht werden...
Könnten Sie mir bitte Bescheid geben, wenn neue PST mit dem SY_CAN_CONFIG 17(27), 18(28) und 19(29) erzeugt werden. Ich möchte der Empfang und das Senden der Botschaften nachprüfen.
Sorry für die Störung :-(

Gruß
Xophe

---
Christophe Lamant
Robert Bosch GmbH          +49(0)711-811-42395
VW-Konzern.-spez. Funktionensentw.     GS/EFA4