Von:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Mittwoch, 23. Februar 2005 10:05
An:	Project-GS-EC/ESI4 ME7 (GS-EC/ESI4)
Cc:	Eschweiler Hans (GS-EC/ESI3) *
Betreff:	ST10-ME711 und laufzeitoptimierte Me711-C167-PSTs
Hallo Zusammen,

im Plaustest kann folgender Fehler auftreten:

Einzelne Bits werden im automatischen Test nicht richtig gelesen. Nimmt man INCA und mißt manuell nach, sieht alles gut aus.

Grund:
Plaustest schaut bei Bits auf den Ablageort, im A2L-file "INTERN" oder "EXTERN".
Durch die Verschiebung von RAM-Zellen (Objektspeicher) kann es aber vorkommen, daß sich gegenüber dem alten Adressierschema der Ablageort ändert.
Bsp.: ram-Größe bitbasis_w wird von 0x38000 nach 0xC000 verschoben. Dies wird auch im A2L-file noch richtig übernommen.

ABER:
In bitbasis_w ist an Bitposition 0 das Bit0, Bitposition1 das Bit1......
Jetzt "denkt" das convert-Tool aber immer noch, das die Bits (wie im alten Ablageschema) sich in "EXTERN" befinden, obwohl die Adresse jetzt C000 ist.

ABHILFE:
file://si7274\k3pr_sgsw\LC_Tests\prg\me711c3\Script\plaus.pl

(1) LCT-VORB durchführen
(2) script in Verzeichnis, z.B. file://si7274\k3pr_sgsw\LC_Tests\prg\me711c3\S11053\26A30\_trial einfach mit reinkopieren
(3) Doppelklick auf plaus.pl
(4) Weiter wie bekannt  

Das script ändert im ABF-file das Ablageschema.

MAIL ist auch in Integrationsliste.

 Mit freundlichen Grüßen

 André Borchert 
  ____________________________________________________________________
  Robert Bosch GmbH                  
  Abteilung GS-EC/ESI4               Tel.:  +49 (711) 811 - 34985
  Postfach 30 02 40                      Fax: +49 (711) 811 - 260877
  D-70442 Stuttgart                       e-mail: Andre.Borchert@de.bosch.com
  ____________________________________________________________________