Von:	Langer Janina-Ursula (GS-EC/EFB1) *
Gesendet:	Dienstag, 24. August 2004 10:42
An:	Gilb Matthias (GS-EC/ESI4) *; Keller Thomas (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	WG: Probleme beim FSP-Auslesen mit DiagRA 
z.K.
La

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Gollnisch Stefan (GS-EC/EFB1) *  
Gesendet:	Freitag, 23. Juli 2004 15:45
An:	Brosi Thomas (GS-EC/ESI1) *
Betreff:	AW: Probleme beim FSP-Auslesen mit DiagRA 

Hallo Herr Brosi,

Audi hat die Umstellung auf Ausgabe Fehlerspeicherdaten in SAE-HEX Format gefordert. Zu diesem Zweck wird der Tester-Service 18 00 anstelle 18 02 verwendet.
Hintergrund: Die P-Codes und U-Codes reichen nicht für alle Projekte aus. Nachdem die Behörde mit den HEX-Codes (0...9,A..F) auch die Lücken der BCD-Codes (0...9) freigegeben hat, können erweiterte Fehlercodes verwendet werden.

DiagRA unterstützt das Feature ab dem Build268.
Das neue Feature ist konfigurierbar mit SY_T2DCHEX=1. Für SY_T2DCHEX=0 erfolgt die Fehlerspeicherausgabe im herkömmlichen VAG-HEX Format. EFB1 gibt keine Vorgabe der Bedatung.

 Mit freundlichen Grüßen
    S. Gollnisch
 
 email: Stefan.Gollnisch@de.bosch.com
 Tel.: (+49) 0711/811-34532, Fax: -1035
 __________________________________________________________
 Robert Bosch GmbH
 GS-EC/EFB1
 Postfach 30 02 40
 D-70442 Stuttgart

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Brosi Thomas (GS-EC/ESI1) *  
Gesendet:	Freitag, 23. Juli 2004 15:15
An:	Gollnisch Stefan (GS-EC/EFB1) *
Betreff:	AW: Probleme beim FSP-Auslesen mit DiagRA 

es tut mit der Version, aber was ist der Grund für die Umstellung (wie kann ich das VW und meinen Kollegen erklären)?
Bitte schreiben Sie mir einen nette Vers zu

Gruß,  T. Brosi

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Gollnisch Stefan (GS-EC/EFB1) *  
Gesendet:	Freitag, 23. Juli 2004 09:43
An:	Brosi Thomas (GS-EC/ESI1) *
Cc:	Wandel Thomas (GS-EC/EFB1) *
Betreff:	AW: Probleme beim FSP-Auslesen mit DiagRA 

Hallo Herr Brosi,

bitte testen Sie mit der Version, die Ihnen Herr Knorr am 21.07. (268 Beta) gesendet hat. Hier sollte das Auslesen des Fehlerspeichers im SAE-Hex Format (Service 18 00 anstelle 18 02) möglich sein.

 Mit freundlichen Grüßen
    S. Gollnisch
 
 email: Stefan.Gollnisch@de.bosch.com
 Tel.: (+49) 0711/811-34532, Fax: -1035
 __________________________________________________________
 Robert Bosch GmbH
 GS-EC/EFB1
 Postfach 30 02 40
 D-70442 Stuttgart

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Brosi Thomas (GS-EC/ESI1) *  
Gesendet:	Freitag, 23. Juli 2004 09:22
An:	Gollnisch Stefan (GS-EC/EFB1) *; Wandel Thomas (GS-EC/EFB1) *
Cc:	Walter Bernd (GS-ES/EAD1) *
Betreff:	Probleme beim FSP-Auslesen mit DiagRA 

Hallo Hr. Gollnisch und Hr. Wandel,

wir haben bei der MED9.5.10 mit einem PST 37X4 Probleme beim Auslesen des Fehlerspeichers mit DiagRA.
Trotz Freischalten der erweiterten Funktionen (70000) gelingt es nicht den FSP auszulesen (Ramzellen lesen funktioniert aber!).
Es kommt eine Fehlermeldung, mit der wir hier nichts anfangen können - s. Anlage
Das Ganze wurde mit einer DiagRA-Version 2.2.0 (Build233) gemacht.

Bitte überprüfen Sie dies am verwendeten Programmstand (Links s. unten).

HEX-File mit aktuellen Daten:
<\\si14407\k3appdat_pvw\R4SBQ-EA113\EU4_Passat Hom\PSTE\T37X4_REDUC\aktuell\VT461CT37X4WR1.hex>

S19 und a2l:
<\\si14407\k3appdat_pvw\R4SBQ-EA113\EU4_Passat Hom\PSTE\T37X4_REDUC>

Gruß,  T. Brosi

 << Nachricht: Fehlerspeicher lesen, nicht funktional >>