Procesor AT 90S2313,
 
pin 2 przez rezystor /2k2 - 5k1/  na bazę tranzystora /np.BC237/, gdzie otwarty kolektor steruje linią kodową, 
emiter tranzystora do masy,
pin 4 i pin 5 - kwarc 4MHz i 2 kondensatory ceramiczne  27pF do masy,
pin 10 masa,
pin 20 +5V.
 
