1 : what you need

PIC16F84A
quartez  4Mhz.
programmer for PIC16F84A



2 : programe pic with CODE_PIC16F84A_BIN using configuration


Configuration   0001h
Oscilator       XT
WDT             Disablet
PWRTE           Enabled
Protection      On


Zakładamy PIC16F84A
Kwarc 4Mhz.
Programujemy plikiem CODE PIC16F84A



Przy programowaniu Vi-Labem
1.Zaznaczyć protekt
2.Oscilator XT
3.Power UP Enable
4.Watchdog Disable
5.Transfer
6.Erase,Verify,Config.
7.Programujemy AUTO.
Odczytujemy

Configuration   0001h
Oscilator       XT
WDT             Disablet
PWRTE           Enabled
Protection      On

Zastępowany jest sygnał immo,
po wyczyszczeniu sterownika 
(zrobieniu jako nowy)
sam przyucza się i odpala.