
Wersja V3 


Pin 7VW2
przzebieg zapisany jest w adresie
1E1 do 1E4 potem  2 komorki pozostaja bez zmian czyi
DDA61766       C3FF     i powtorzony 8 razy do adresu 20E
przebieg    bez zmina

przebieg to 225124

decrypt
hex na dec

(hex) DDA61766 xor FFFFFFFF = 2259E899
(hex)2259E899 zmieniam na dec= 576317593 / 2560 = 225124km

dec na hex
185547km
 
dec 185547 * 2560=  475000320
dec  475000320 zmieniamy na hex=  1C4FEE00
hex  1C4FEE00 xor FFFFFFFF=  E3B01FF



PIN
7VW2 po kolei

      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0X940 XX XX XX XX XX XX C8 A9 A8 CD XX XX XX XX XX XX

      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0X970 XX XX XX XX XX XX XX XX C8 A9 A8 CD XX XX XX XX 


Vin


     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0B0  A9 B9 C8 B5 B2 C7 B7 A5 BC C6 C8 CB CC C8 CB CB 
0C0  C8 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
130  xx xx xx xx xx xx xx xx A9 B9 C8 B5 B2 C7 B7 A5 
140  BC C6 C8 CB CC C8 CB CB C8 xx xx xx xx xx XX XX

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
1C0  A9 B9 C8 B5 B2 C7 B7 A5 BC C6 C8 CB CC C8 CB CB
1D0  C8 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

