Снятие панели:

1. Винтов на накладке панели нет, там стоят клипсы (две штуки) на месте где обычно стоят винты. Утопить центральную часть клипсы. Поддеть саму клипсу тонкой отверткой. Вынуть клипсу.
2. Для съема самой накладки необходимо потянуть на себя и не много отодвинуть пластиковые кожухи по обе стороны от рулевой колонки, т. к. они наслаиваются на накладку панели и не дадут вам ее снять. Кожухи отодвигаются легко, они на клипсах, кожух по правую сторону от рулевой колонки снимается полностью.
3. Снимаем накладку панели.
4. Откручиваем 4 винта которые держат панель.
5. Отсоединяем 2 разъема.


Разбор панели:

1. Откручиваем 10 винтиков на задней крышке.
2. Снимаем заднюю крышку, она крепится к передней крышке (стеклу) стандартными защелками.
3. Находим под задней крышкой чип 93c57 (читаем как 93с56) и колдуем над ним
