[Carradio\PHILIPS\22DC682 5dig]

Size(310,470);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,5);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,45);
	ComboBox(CodeRequest,"Запрос кода",32,80,100,"On","Off");
	
	Group("Информация",5,110,300,50)		 
    {
        Label(message," ",0,22);			 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for PHILIPS :",0,15);
    	Label(lb2,"Model: 22 DC 682",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 5dig",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: PHILIPS.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:      ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  TMP47P800N  ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM: X24C02",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code: ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"philips.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				 
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		 
        
	var1 = @0x59 & 0x0F;
	var2 = @0x5A & 0xF0;
	var3 = @0x5B & 0x0F;
	var4 = @0x5C & 0xF0;
	var40 = @0x5C & 0x0F;
	var1 = var1 << 16;
	var2 = var2 << 8;
	var3 = var3 << 8;
	var4 = var4 ;
	var40 = var40;
	var5 = @0x5D & 0x0F;
	Code = var1 | var2 | var3 | var4 | var40;
    	
	var6 = @0x5B & 0xF0;				// считываем байт с ячейки с кодом
	var10 = 100;
    	if (var6 = 0x10) { Var10 = 0;}			// запрос кода
    	if (var6 = 0x20) { Var10 = 1;}			// запрос кода
    	CodeRequest = Var10;
	
    	var99 = @0x5A & 0x0F;				// считываем байт с числом оставшихся попыток
	ResetCounter = 1;
	if (var99 != 15)  { ResetCounter = 0;}
	if (ResetCounter = 0)  
	{
	message.Color = 0x0000FF; 
	message.Bold = 1; 
	message = "Обнулите счётчик попыток !!!";
	ResetCounter = 1; 	
	}
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
}

OnApply {
	var15 = 0;
	if(ResetCounter = 0) { var15 = Var15+1;}
	if(CodeRequest = 0)  { var15 = Var15+1;}
	if(var15 = 2)  
	{
	message.Color=0xFF0000;
	message.Bold=1;
	message="Нажмите кнопку <Применить>. ";
	}
	ResetCounter = 1;
     else
    	{
	if (ResetCounter = 1) { @0x5A = (@0x5A & 0xF0) | (15 & 0x0F); }
	if (CodeRequest = 0) { @0x5B = (@0x5B & 0x0F) | 0x10; }
 	if (CodeRequest = 1) { @0x5B = (@0x5B & 0x0F) | 0x20; }
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Попытки и запрос кода успешно изменёны.";
    	}
}

