[Carradio\MERCEDES\BENZ BOSE]

Size(310,460);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,5);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",32,45);
	ComboBox(CodeRequest,"Запрос кода",32,80,100,"Off","On");
		
	Group("Информация",5,110,300,50)		 
    {
        Label(message," ",0,22);			 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for MERCEDES :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  BENZ BOSE",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 11111-66666",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: MATSUSHITA.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  CQ-LP2610Z   A 003 820 74 86 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  D78014GC791 ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  93C46 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:   ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"mercedes.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				 
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		
        
	Var5 = 0;
	CodeRequest = 1;
    	if(@0x05 = 0x01) { var5 = 1; }			 
    	if(@0x05 = 0x00) { var5 = 0; } 			 
    	CodeRequest = var5;  
	
	ResetCounter = 1;
	if (@0x04 != 0x00)   { ResetCounter = 0;}
	if (ResetCounter = 0) 
	{	
	message.Color = 0x0000FF; 
	message.Bold = 1; 
	message = "Обнулите счётчик попыток !!!"; 
	ResetCounter = 1;
	}
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
	var1 = @0x03;	
	var2 = @0x02;
	Var1 = var1 << 8;
	var3 = var1 | var2 ; 
	var4 = var3 ;	
							// переводим Hex в Oct
	var16 = var4;					// Var16 - переменная с исходным числом
	Var8 = 0; 					// здесь будет восьмиричный результат
	Var8 = Var8 | (Var16 & 7); 			// первая восьмиричная цифра
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0x38) << 1); 		// вторая восьмиричная цифра
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0x1C0) << 2); 		// третья восьмиричная цифра
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0xE00) << 3); 		// четвертая
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0x7000) << 4); 		// пятая
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0x10000) << 5); 	// шестая
	
	Code = Var8;
}

OnApply {
var15 = 0;
	if(ResetCounter = 0) { var15 = Var15+1;}
	if(CodeRequest = 0)  { var15 = Var15+1;}
	if(var15 = 2)  
	{
	message.Color=0xFF0000;
	message.Bold=1;
	message="Нажмите кнопку <Применить>. ";
	}
	ResetCounter = 1;
    else
    	{
	if(ResetCounter = 1) { @0x04 = 0x00;}
	if(CodeRequest = 1) { @0x05 = 0x01; }
	if(CodeRequest = 0) { @0x05 = 0x00; }
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Попытки и запрос кода успешно изменёны.";
    	}
}






















Form {
	HexDigit(Code,"Code",70,15,100,4);
    	//ComboBox(CodeRequest,"Code request",32,45,100,"On","Off");
    	//CheckBox(ResetCounter,"Clear error counter",82,75);
    	Label(lb1,"Code calculator for HONDA :",10,100);
    	Label(lb2,"Model:  1SA3",10,120);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 11111-66666",10,140);
    	Label(lb4,"Partnumer: CQ-YH1070L",10,160);
    	Label(lb5,"Manufacturen: MATSUSHITA",10,180);
    	Label(lb6,"MCU: D784936AGF104 or 114 ",10,200);
    	Label(lb7,"EEPROM: 93C46 no rotated",10,220);
    	Label(lb8,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",10,240);
    	Label(lb9,"Test: SSM (telik@ukrwest.net)",10,260);
    	Label(lb10,"Enter code: ",10,280);
    	Picture(Logo,"Honda.bmp",200,100,0,0);
    	Picture(Logo1,"YH1070.bmp",30,320,0,0);
}

OnShow { 
	var1 = @0x05D;	
	var2 = @0x05C;
	Var1 = var1 << 8;
	var3 = var1 | var2 ; 
	var4 = var3 / 2;	
							// переводим Hex в Oct
	var16 = var4;					// Var16 - переменная с исходным числом
	Var8 = 0; 					// здесь будет восьмиричный результат
	Var8 = Var8 | (Var16 & 7); 			// первая восьмиричная цифра
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0x38) << 1); 		// вторая восьмиричная цифра
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0x1C0) << 2); 		// третья восьмиричная цифра
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0xE00) << 3); 		// четвертая
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0x7000) << 4); 		// пятая
	Var8 = Var8 | ((Var16 & 0x10000) << 5); 	// шестая
	
	Code = Var8;

}

OnApply {
	
}
