[Carradio\CHRYSLER\P04858543AD-A]

Size(310,460); // ширина и высота

Form {

    	HexDigit(Code,"Code",70,15,100,4);
    	//CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",65,45);
    	
	Group("Информация",5,120,300,40)	// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,18);		// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 	// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for CHRYSLER :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  P04858543AD-A ",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 1111-5555 ",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:    ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: 51T35686Y03 + 51T15582Y03 126",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C01 smd + 24C01 smd",32,105);
    	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:   ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"chrysler.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);			
    } 
}

OnShow {
	msg.Color = 0x0000FF;						// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;							// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";
	
	var1 = @0x76  ;
	var2 = @0x77  ;
	var1 = var1 << 8;
	Code = var1 | var2 ;

	message.Color = 0xFF0000;
    	message.Bold = 1;
    	message = "Дамп ОК.";
}