Página de inicio Controles básicos Controles avanzados Controles especiales Mejora de la imagen

Cómo... Glosario

Generalidades

Para instalar MagicScan, ha de cumplir los requisitos siguientes: Requisitos de Hardware: Para usuarios de Macintosh, Mac, Mac II o superior, CPU serie 68K, se recomienda PowerMac; para usuarios de Windows, IBM PC con CPU 386, 486, Pentium (o superior) o equipos compatibles (se recomienda un 486 o superior) Para usuarios de Windows, un mínimo de 4MB de memoria del sistema (se recomienda 8 MB o más); para usuarios de Macintosh, 8MB o más de RAM disponibles Unidad de CD-ROM Unidad de disco duro con espacio libre Para usuarios de Windows, VGA, Super VGA o adaptador gráfico 100% compatible y monitor correspondiente (VGA de 32K Hi-color es el requisito mínimo para representar con precisión imágenes en color); Para usuarios de Macintosh, un monitor color con tarjeta de vídeo, tarjeta de vídeo de 256 o color verdadero (24 bits) | Haga clic en el tema acerca del que desee informarse. Requisitos de hardware: Requisitos de software Iniciar MagicScan Componentes de MagicScan

Requisitos de software

- System 7.0 o posterior para usuarios de Macintosh

  Microsoft Windows 3.1, Windows 95 o Windows NT3.5 y superior

  Aplicación de software con módulos de complementos o TWAIN

  Aplicación de software con módulos TWAIN para usuarios de Windows

  Opcionalmente, Novell Netware, Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows para Trabajo en Grupo, o cualquier otra red compatible con Netbios

Iniciar MagicScan

Antes de iniciar MagicScan, haga lo siguiente: Encienda el escáner y el PC, levante la tapa de documentos del escáner, coloque un documento de origen con la cara impresa hacia abajo en la plataforma de objetos del escáner y después baje la tapa de documentos o el adaptador de transparencias (en el caso de utilizar una transparencia).

Puede iniciar MagicScan de dos formas:

- Haciendo doble clic en el icono MagicScan en la ventana de grupo de MagicScan. Aparecerá la pantalla principal de MagicScan. Puede escanear la imagen, pero ésta será guardada automáticamente tras ser escaneada. La imagen no pasa al software de aplicación.. Si desea modificar esa imagen, tendrá que abrir el software y el archivo escaneado.
- A través de una aplicación de software, según se indica a continuación.

Para usuarios de Macintosh -

1. Ejecute una aplicación que admita módulos de adquirir o sea compatible con el módulo TWAIN, por ejemplo, Photoshop.
2. Seleccione el comando Adquirir (captura) en el menú Archivo.
3. Seleccione la última versión de MagicScan en la lista de recursos para activar la ventana de MagicScan.

La imagen escaneada pasará al programa después de la escaneado. Puede modificar y guardar esa imagen si lo desea.

Para usuarios de Windows -

1. Active Windows, si no está activado, e inicie una aplicación de edición de imágenes compatible con TWAIN (por ejemplo, Adobe Photoshop).
2. En el submenú Adquirir (captura) de la aplicación, haga clic en la opción "Seleccionar TWAIN " para mostrar el cuadro de diálogo "Seleccionar fuente". Para Windows 95 o Windows NT, haga clic en "Select TWAIN_32 source".
3. En el cuadro de diálogo "Seleccionar Fuente", haga clic en la última versión de MagicScan del cuadro de diálogo TWAIN .
4. Vuelva a entrar en el submenú Adquirir y haga clic en "TWAIN..." para mostrar la ventana de MagicScan.
5. Para Windows 95 o Windows NT, haga clic en la opción "TWAIN_32" para mostrar la ventana de MagicScan.
6. Seleccione los valores apropiados en el menú Configuración.

La imagen escaneada pasará al software de aplicaciones después de la escaneado. Puede modificar y guardar esa imagen si lo desea.

Componentes de MagicScan

MagicScan se compone de las ventanas siguientes: Control, Vista previa, Lista de trabajos, Prueba, Mejora e Información. Puede mover, minimizar o cerrar cada ventana en cualquier momento y maximizar la ventana Vista previa para facilitar su trabajo.

- Ventana Control

  La ventana Control, en el lado izquierdo de MagicScan, permite establecer preferencias de control. Proporciona todos los valores de control del escáner necesarios para escanear imágenes. Además, tres controles - Control manual, IPM de Binuscan y MagicMatch controlan distintos valores del escáner para diferentes requisitos de escaneado.

  Ventana Vista previa

  La ventana Vista previa, el lado derecho de la ventana de MagicScan, permite mostrar una vista previa de la imagen y ajustar determinados controles (invertir, voltear y girar la imagen, ajustar luces y sombras, etcétera) para modificar la imagen escaneada.

  Una vez que ha ajustado los valores de escaneado en la ventana Control, puede hacer clic en el botón Vista previa para obtener una vista previa de la imagen. El escáner realizará un escaneado de baja resolución (vista previa) y mostrará la imagen en la ventana Vista previa. Además, podrá mejorar la imagen escaneada de la vista previa. Seleccione cualquiera de las herramientas de mejora que aparecen en la ventana Vista previa y modifique la imagen. Podrá ver el efecto inmediatamente en la ventana Vista previa. Puede ajustar la imagen escaneada hasta que esté satisfecho con el resultado.

  Ventana Lista de trabajos

  La ventana Lista de trabajos, la ventana inferior de MagicScan, permite capturar más de una imagen escaneada por cada operación de escaneado.

  Para escanear una imagen puede elegir entre dos métodos: escaneado múltiple y escaneado por lotes. escaneado múltiple significa "varias imágenes en múltiples procesos del escáner". El escáner se calibra antes del escaneado y vuelve a la posición inicial después de ésta. Esto implica que la configuración de estas imágenes puede ser diferente. escaneado por lotes significa "varias imágenes en procesos simples del escáner". El escáner se calibra antes de la primera imagen escaneada. Es conveniente seleccionar el modo de escaneado por lotes si todas las imágenes tienen una configuración similar, por ejemplo la misma resolución, las mismas luces y sombras, etcétera.

  Ventana Prueba

  La ventana Prueba le ofrece una imagen escaneada precisa para que compruebe si incluye todos los detalles que desea antes de hacer clic en el botón escanear. También puede guardar directamente la imagen sin hacer clic en el botón escanear para obtener una escaneado real.

  Al hacer clic en el botón Prueba de la ventana Vista previa, aparecerá otra ventana mostrando la imagen de vista previa según los valores actuales definidos por el usuario. Esta ventana Prueba proporciona una imagen más precisa que la obtenida con la ventana Vista previa. La imagen resultante mostrada en la ventana Prueba será casi la misma que la imagen escaneada de la ventana principal del software de la aplicación, obtenida haciendo clic en el botón escanear. Si está satisfecho con la imagen, haga clic en el botón GUARDAR para almacenar la imagen o en el botón CERRAR para cerrar la ventana Prueba. Tenga en cuenta que la imagen guardada sólo se podrá visualizar en monitores con una resolución de (75ppp).

  Ventana Mejora

  Esta ventana permite mejorar la imagen. Proporciona herramientas de mejora que puede seleccionar para ajustar la imagen que está explorando.

  Ventana Información

  Es una ventana microscopio que permite ver los píxeles que rodean la posición actual del cursor del ratón. Muestra el aumento del centro del área de 7x5 píxeles en la posición actual del ratón. Si en la ventana de vista previa no hay imagen, la ventana microscopio desaparece. Además, también muestra el nivel del píxel situado bajo la posición actual del cursor del ratón.

  La medición del nivel de píxel como RGB, Lab, CMYK, se realiza en función del modo de escaneado que se elija. Puede hacer clic en la marca triangular situada junto al valor del píxel para cambiar la medición. Además, proporciona un "cuadro de diálogo Ancho X Alto" de ajuste de marco para obtener un marco más exacto que con la herramienta de marco. Resulta útil para escanear pequeñas imágenes con dimensión de escaneado precisa.