Hemsida Översikt Enkel styrning Specialstyrning Bildförbättring

Hur du gör... Ordlista

Avancerad styrning

När du är bekant med de enkla scanningsmetoderna, kan du vända dig till det här avsnittet för tips om extra scanningsmetoder som hjälper dig få den scannade bild du vill ha. | Klicka på det avsnitt du vill läsa. Rotera och Vända bilder Använda jobblistan (Scanna flera/Batch-scanning) Bygga ett scanningsprogram Ställa in utdatastorlek för bilder Använda fönstret Prov Menyalternativ

Rotera och vända bilder

Med knappen V/R kan du vända och rotera en bild. Bokstaven "V" hänvisar till vändningsfunktionen, som du kan använda om du vill vända bilden runt den horisontella eller den vertikala axeln. Bokstaven "R" i mitten av knappen och pilarna runt omkring visar bildens aktuella rotation.

Klicka på ikonen V/R om du vill öppna dialogrutan Vänd/Rotera där resultaten av vändning och rotering visas. Du kan se exempel på vänd och rotera i dialogrutan. Klicka på någon knapp om du vill tillämpa önskad ändring.

Se även Rotationsmarkering.

Använda jobblistan (Scanna flera/Batch-scanning)

Med MagicScan kan du scanna flera bilder på en gång och på så sätt spara tid. Scanna flera och Batch-scanning är två valfria scanningsmetoder som du kan använda när du arbetar med dina bilder. Du kan läsa mer om jobblistan under "Bygga ett scanningsprogram".

Med Batch-scanning kan du hämta fler än en scannad bild med varje scanningsoperation. Det innebär "flera bilder i en enda scanningsprocess". Scannern kalibreras en gång innan den första bilden scannas. Det är bättre att använda Batch-scanningsläget om alla bilder som ska scannas ska ha samma inställningar, d.v.s. samma upplösning, samma högdagrar och skuggor med mera.

Med alternativet Scanna flera kan du hämta fler än en scannad bild med varje scanningsoperation. Det innebär "flera bilder i flera scanningsprocesser". Scannern kalibreras innan scanning och återgår till standardläget efter scanning. Det innebär att du kan använda olika inställningar för varje bild.

Förklaringar av verktyg

Duplicera: Aktuellt jobb dupliceras.

Ändra namn: Du kan ändra filnamnet. Kan bara användas med alternativet Scanna till fil.

Information: Aktuell jobbstatus visas.

Papperskorg: Klicka på den här ikonen om du vill ta bort markerade jobb.

Scanna till fil

Den scannade bilden sparas automatiskt under scanningsprocessen. Du kan välja Ändra namn om du vill ändra filnamn eller filformat. Då visas dialogrutan Spara som. Välj önskat filformat ur listan Filformat. Välj mellan TIFF(TIF), Bitmapp(BMP), PCX(PCX), Photoshop3.0.5(PSD) eller JPEG(JPG).

När du valt ett filformat måste du välja en sökväg och en katalog i listrutan Kataloger och skriva ett filnamn i textrutan Filnamn. Klicka på knappen OK om du vill bekräfta dina val och stänga dialogrutan, eller klicka på knappen Avbryt om du vill stänga dialogrutan utan att dina ändringar tillämpas.

Bildkvalitet för JPEG

Om du väljer JPEG måste du välja en bildkvalitetsfaktor. Om du väljer en kvalitet mellan "Bra" och "Utmärkt" kommer den slutgiltiga bildens kvalitet att vara hög, men filen komprimeras inte i lika hög grad som om du väljer en kvalitet mellan "Ganska bra" och "Bra".

Bygga ett scanningsprogram

1. Klicka på verktyget Lägg till ram och dra sedan. Kanterna på en ny ram visas i fönstret Förhandsgranskning när du drar musen. Du kan också skapa en ny ram genom att välja Ny på menyn Ram. När en ny ram skapas läggs den till i jobblistan.
2. Om du väljer Duplicera på menyn Ram när du kör ett Batch-jobb skapas en ny post i dialogrutan Jobblista.
3. Välj Ramverktyg och klicka i den nya ramen så att den markeras som aktiv. När den nya ramen (eller en ram du skapar senare) markerats som aktiv tillämpas funktionerna i MagicScan endast på den ramen.
   Obs! När du lägger till en ram med verktyget Lägga till ram kan du justera ramens position genom att välja verktyget Ram och klicka och dra en punkt innanför ramen.
4. Välj alla scanningsinställningar och bearbetningsinställningar för den aktiva ramen.
5. Bekräfta, ta bort eller ändra motsvarande ny miniatyrbild i jobblistan enligt önskemål.
   Varje gång du lägger till en ny ram visas en ny miniatyrbild i dialogrutan Jobblista. En ny bildinformationsrapport visas också för den nya redigeringsramen. Om du vill visa informationsrapporten för en bild i jobblistan, markerar du motsvarande rad i jobblistan och klickar på knappen Info.
   Obs! Genom att markera en bild i listan och sedan klicka på knappen Ändra filnamn kan du ändra filnamnet en bild i scanningsprogrammet. Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort en bild från listan.
6. Klicka på knappen Scanna så startas ditt scanningsprogram.

När du är nöjd med ditt scanningsprogram klickar du på knappen Scanna så att programmet börjar köras. När hela programmet utförts är scannern i viloläge. MagicScan väntar nu på nästa användaråtgärd.

Ställa in utdatastorlek för bilder

Om du vill att bilden automatiskt ska förstoras eller förminskas vid scanning kan du använda inställningen Skalfaktor. Den skalfaktor du anger, där omfånget beror på den valda bildtypen, används för bildens utdata.

Du kan skriva in höjd och bredd separat genom att klicka på länkikonen så att länken mellan rutorna Höjd och Bredd bryts. Du kan också ändra de här värdena genom att justera markeringsramen direkt. Standardvärdena som visas i de här textrutorna är helt enkelt höjden och bredden på standardmarkeringsramen.

Ändra värdena i textrutorna Höjd och Bredd:

1. Skriv önskade värden för höjd och bredd i rutorna Höjd och Bredd.
2. Måttenheten kan ändras till tum, centimeter, millimeter, pixlar, picas eller procent av originalbildens storlek genom att önskad enhet väljs på menyn Enhet till höger om rutorna Höjd och Bredd.
3. Om du vill förhindra att bilden förvrängs när höjd och bredd ändras klickar du på länkikonen till höger om rutorna Höjd och Bredd. När måtten länkats (visas med en obruten kedja) behöver du bara skriva ett värde, för antingen Höjd eller Bredd. Det andra värdet beräknas och uppdateras automatiskt så att markeringsramens dimensioner bibehålls. Om du länkar de horisontella och vertikala skalorna till varandra undviker du att bilden förvrängs.
   Obs! Utdatastorleken för bildfiler är proportionerlig till både Höjd och Bredd. Det innebär att om du fördubblar värdena för både Höjd och Bredd så fyrdubblas både bidlytan och filstorleken.
   Tänk på att värdena i de här rutorna motsvarar storleken på den aktuella markeringsramen om du inte skriver in värden i dem. De här värdena ändras om ramens storlek ändras eller om ramen formas om. Men om du skrivit värden i rutorna är värdena kvar även om ramen ändras.
   Den maximalt tillåtna bildstorleken beror på hur mycket utrymme som finns för lagring av bilden och din scanner och programvaras prestanda.
   Ställ in utdatastorleken innan du skapar ramen om ramens utformning är viktig. Annars kan du skapa ramen först och sedan justera ramstorleken.

Använda fönstret Prov - Provbilder

Innan du klickar på knappen Scanna och scannar bilden, kan du kontrollera att du är nöjd med bilden genom att justera scanningsinställningarna. Fönstret Prov är till för att du ska kunna granska bilden innan den scannas.

När du klickar på knappen Prov visas resultatet av den scannade bilden i fönstret Prov, med hänsyn tagen till alla inställningar du gjort i styrpanelen.

När du klickar på knappen Prov visas fönstret Prov. Provbildens upplösning skiljer sig från den upplösning du valt i styrpanelen. Men bilden i fönstret Prov är mer precis än bilden i fönstret Förhandsgranskning. Förutom upplösningen är bilden i fönstret Prov nästan exakt densamma som den som visas i bildtillämpningen när du klickar på knappen Scanna. Om du är nöjd med provbilden klickar du på Spara om du vill spara bilden eller Stäng om du vill stänga fönstret Prov.

Obs! Om du klickar på knappen Spara i fönstret Prov sparas bilden med lägre upplösning än om du scannat den genom att klicka på knappen Scanna. Om du vill ha en högre upplösning på din scannade bild måste du stänga fönstret Prov och klicka på knappen Scanna.

Obs! Provbilden är anpassad för visning på bildskärm och har en upplösning på 75dpi.

Dessutom kan du i fönstret Prov öppna dialogrutan Förbättring och justera färgerna i den scannade bilden. Klicka på knappen i det övre högra hörnet fönstret Prov. Dialogrutan Förbättring visas. Justera inställningarna och ändra den scannade bildens färger (visas i fönstret Prov) enligt önskemål.

Menyalternativ

Det finns fyra menyalternativ - Inställningar, Ram, Info och Bild. Du kan använda dem när du anger inställningar för den scannade bilden eller justerar den scannade bildens färger och om du vill visa information om den scannade bilden. Klicka på rubrikerna nedan om du vill ha detaljerad information:

Inställningar | Ram
På menyn Inställningar finns kommandon som du kan använda för att ladda, spara och återställa inställningar, ange alternativ med mera. | På menyn Ram finns kommandon som du kan använda för att skapa, ta bort och duplicera ramar samt ändra deras namn.
Bild | Info
På menyn Bild kan du ställa in alternativ för bildbearbetning. Den innehåller samma funktioner som styrpanelen. | Via menyn Info kan du visa information om scannern och programvaran.

Inställningar

På menyn Inställningar finns kommandon som du kan använda för att ladda, spara och återställa inställningar, ange alternativ med mera.

Ladda inställningar Ladda sparade inställningar.

Spara inställningar Spara aktuella inställningar.

Spara inställningar som Spara aktuella inställningar med ett visst filnamn.

Standardinställningar Ladda standardinställningarna.

Spara som standard Spara aktuella inställningar som standardinställningar.

Återställ inställningar Återställ inställningar till fabriksinställningarna.

Bildskärmsgamma Ange gammavärden för bildskärm.

Storlek på förhandsbild Ställ in förhandsbildens yta.

Enhet Välj måttenhet.

Alternativ Ställ in alternativ för MagicScan.

Linsstyrning Välj lins för scanning för angiven scannertyp.

Lampintensitet Ställ in lampintensitet för angiven scannertyp.

Auto Focus Justera fokuskontrollen för negativ och overheadmaterial för vissa modeller.

Ladda inställningar

Alternativet Ladda inställningar kan användas om du vill ladda inställingar du tidigare har sparat. Dialogrutan Ladda inställningar har två extra alternativ. De visas som kryssrutor och finns i dialogrutans nedre högra hörn.

Skriv över: Du kan skriva över aktuella jobb i Jobblistan med de jobb som angivits i de sparade inställningarna.

Lägg till: Lägg till jobben från de sparade inställningarna.

Ladda sparade inställningar:

1. Välj Ladda inställningar på menyn Inställningar. Dialogrutan Ladda inställningar visas så att du kan välja önskad fil.
2. Välj filen från listan över filnamn.
3. Klicka på OK om du vill återgå till fönstret MagicScan och tillämpa inställningarna.
4. Klicka på Avbryt om du vill återgå till fönstret MagicScan utan att ladda några inställningar.

Spara inställningar

Om du har laddat inställningar från en tidigare sparad fil och ändrar dem under ditt scanningsarbete kan du spara de nya inställningarna genom att välja alternativet Spara inställningar.

1. Ändra inställningarna enligt önskemål.
2. Välj Spara inställningar på menyn Inställningar.

Inställningarna uppdateras i enlighet med dina ändringar.

Spara inställningar som

Med det här alternativet kan du spara de aktuella inställningarna med ett nytt filnamn.

Det finns alternativ för lägena Scanna flera och Batch-scanning i dialogrutan Spara inställningar som. De visas som kryssrutor och finns i dialogrutans nedre högra hörn.

Aktuellt jobb: Endast det markerade jobbet sparas.

Alla jobb: Alla jobb i dialogrutan Jobblista sparas med de aktuella inställningarna i Styrpanelen.

Om du inte har laddat en inställningsfil med alternativet Ladda inställningar uppmanas du att spara de aktuella inställningarna med ett nytt filnamn. Se alternativet Spara inställningar som.

Spara inställningar med ett nytt filnamn:

1. Utför önskade ändringar på de aktuella inställningarna.
2. På menyn Inställningar väljer du Spara inställningar som. Då visas dialogrutan Spara Inställningar som.
3. Skriv ett nytt namn för inställningarna i rutan Filnamn eller välj ett filnamn från listrutan.
4. Välj önskad katalog.
5. Klicka på OK om du vill skapa den nya filen.
6. Klicka på Avbryt om du vill stänga dialogrutan utan att spara inställningarna.

Standardinställningar

Med det här alternativet laddas och tillämpas standardinställningarna automatiskt.

Ladda standardinställningarna:

1. Välj Standardinställningar på menyn Inställningar.
2. Standardinställningarna tillämpas automatiskt och skrivs över eventuella ändringar du utfört.

Du rekommenderas att spara eventuella ändringar i en inställningsfil innan du väljer alternativet Standardinställningar.

Spara som standard

Välj Spara som standard om du vill att de aktuella inställningarna ska sparas i den fil som används som standardinställningar för MagicScan.

Återställ inställningar

Återställ MagicScan till fabriksinställningarna genom att välja alternativet Återställ inställningar.

Bildskärmsgamma

Genom att kalibrera bildskärmsgamma kan du justera ljusstyrkan för mellantonerna som visas på bildskärmen så att de överensstämmer med färgdetaljerna i originalbilden.

Med Bildskärmsgamma kan du kompensera för skillnader mellan bildskärmar som kan bero på ålder eller olika produktionsmetoder. Inställningarna bör ändras då och då så att de förändringar som uppstår i bildskärmen med tiden korrigeras. Med det här kommandot kan du justera ljusstyrkan för mellantonerna på bildskärmen så att de överensstämmer med färgdetaljerna i originalbilden. Bildskärms-(gamma)-korrigering är nödvändigt på grund av skillnader mellan olika bildskärmars färgåtergivning.

1. Välj Bildskärmsgamma på menyn Inställningar. Dialogrutan Bildskärmsgamma visas.
2. Se till att kryssrutan Bibehåll värden för RGB-gamma är markerad (standard) om du vill att värdena i alla kanaler ska vara likadana. Om du då justerar värdet för Röd justeras värdena för Blå och Grön lika mycket.
3. Klicka på kryssrutan Bibehåll värden för RGB-gamma så att kryssmärket försvinner om du vill justera kanalerna var för sig.
4. Flytta skjutreglagen så att den gråa nivån ändras. Det gråa bandet bör likna den gråa rutan så mycket som möjligt om bästa möjliga bildskärmsinställning ska erhållas.

Korrigera gamma för gråskalor

Det bästa sättet att ställa in gammavärden för gråskalor är att i den mån det är möjligt eliminera skillnaden mellan skiftningarna i det gråa bandet. Det gör du genom att använda skjutreglagen till höger om färgbanden. När det gråa bandet har ett enhetligt utseende klickar du på OK och avslutar korrigeringen av bildskärmsgamma.

Du kan experimentera med att ändra gammavärden för enskilda färgband. Klicka på knappen Standard om du vill återgå till standardinställningarna för bildskärmsgamma. Klicka på knappen Avbryt om du vill stänga dialogrutan Bildskärmsgamma utan att tillämpa några ändringar.

Du kan se ljusa och mörka skuggade eller streckade områden på färgbanden för Röd, Grön, Blå och Grå.

Storlek på förhandsbild

Du kan ställa in den maximala ytan för scanning. Välj önskad storlek från undermenyn som visas när du valt det här alternativet.

Enhet

Välj måttenhet för bilden från undermenyn Enhet. Den innehåller alternativen tum, cm, mm, pixel, pica och punkt.

Alternativ

Det här alternativet används för användarinställningar. När du väljer det här kommandot visas dialogrutan Alternativ som innehåller två avsnitt, Allmänt och Scanningskvalitet.

I dialogrutan kan du bekräfta eller ändra följande inställningar:

Allmänt:

Behåll förhandsbild Om den här kryssrutan markeras visas den senast använda förhandsbilden nästa gång MagicScan öppnas.

Behåll aktuella inställningar Om den här kryssrutan markeras bibehålls alla aktuella inställningar och markeringar. De användas nästa gång MagicScan startas. Om Behåll aktuella inställningar inte har markerats används fabriksinställningarna nästa gång MagicScan startas (fabriksinställningar och markeringar kan också användas med alternativet Återställ inställningar på menyn Inställningar).

Aktivera tipshjälp Om den här kryssrutan markeras visas tipshjälp för verktyg. Om du då placerar muspekaren över ett verktyg utan att klicka visas en beskrivning av det verktyget. Om aktivera tipshjälp inte markerats visas ingen tipshjälp.

Scanningskvalitet

Kvalitetsscanning Välj Kvalitetsscanning om du vill använda en högre precision i scannerkalibreringen och en längre scanningstid.

Snabbscanning Välj Snabbscanning om du vill scanna snabbare. Det här alternativet är extra användbart för experiment med scannern.

Linsstyrning (för angiven scannertyp)

Med det här alternativet kan du ställa in scannerns linser. Det visas bara på menyn Inställningar när scanrar med tvillinglinser anslutits.

Med det här alternativet kan användare ange inställningar för den starka och den svaga linsen. Standardalternativet Automatiskt är lämpligt för de flesta situationer. I det här läget läser scannern av markeringsramen och växlar mellan stark eller svag lins automatiskt för bästa möjliga resultat.

Stark lins: maxupplösning kan användas.
Svag lins: maxyta kan användas.

Lampintensitet (för angiven scannertyp)

Med det här alternativet kan du ange scannerns lampintensitet i dialogrutan Lampintensitet. Den kan bara användas med vissa scanrar. När det här alternativet väljs visas dialogrutan Lampintensitet.

Om Automatisk lampintensitet är markerat kontrolleras lampintensiteten automatiskt av scannern. Alternativet Automatisk lampintensitet är lämpligt för de flesta scanningsbehov.

När den här kryssrutan är markerad avaktiveras andra alternativ och inget skjutreglage visas.

Med skjutreglaget kan användaren styra lampans intensitet manuellt. -100 motsvarar lägsta möjliga intensitet och 100 motsvarar högsta möjliga intensitet.

Om du klickar på knappen Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar tillämpas.

Om du klickar på knappen OK tillämpas ändringarna och dialogrutan stängs.

Auto Focus (för angiven scannermodell)

This setting is used to bring the scanned document on the object glass into focus for scanning.

This function ensures focus accuracy when you scan an image. To use it, choose "Auto Focus" from the Settings menu. A dialog box appears. Two types of options are allowed for you to choose. Check the "ON" option, it will take a little bit more time to complete the scan. If you choose "OFF" option, the scanner will not do an auto focus while scanning images.

To make Auto Focus work correctly, when you set settings in Scanner Control, choose 35mm Slide Tray/Frame Holder/Negative Film Holder if you want to scan films or slides with frame holders. Otherwise please choose Reflective /Transmissive /Negative.

Menyn Ram

Ny | Ta bort
Med det här alternativet skapas en ny ram. Det här alternativet fungerar på precis samma sätt som verktyget Lägga till ram i fönstret Förhandsgranskning. Välj Ny på menyn Ram. Dialogrutan Ny ram visas. Skriv värden för den nya ramens storlek. Klicka på OK när du har valt ramens egenskaper. Jobblistan visas så fort ramen skapats. Klicka på Avbryt om du vill stänga dialogrutan utan att skapa den nya ramen. | Med det här alternativet tas den markerade ramen bort från fönstret Förhandsgranskning och från jobblistan.
Duplicera | Ändra namn
Med det här alternativet dupliceras en ram och en ny läggs till i jobblistan. | Med det här alternativet kan du ändra namn på scanningsjobb i jobblistan.

Menyn Bild

Det finns två sätt att ändra enkla bildinställningar i MagicScan:

- Genom att ställa in reglagen i Styrpanelen.
- Genom att välja kommandon på menyn Bild.

Klicka på posterna nedan om du vill ha mer information om kommandona på menyn Bild.

Scanningsläge

Scanningskälla

Upplösning

Filter

Avrastrering

Scanningsläge

Scanningsläge är det läge i vilket bilden ska scannas. I MagicScan kan du använda följande lägen:

True Color, RGB

Scannern fångar 24 bitar (eller 30/36/42 bitar) information om färgbilden för varje bildpunkt (pixel) i den resulterande scannade bilden. Därför kan fler än 16 miljoner färger användas. Den här bildtypen använder samma schema för färgsyntes som bildskärmar och TV-apparater. RGB står för Red-Green-Blue (Röd-Grön-Blå) som är de primära tilläggsfärgerna. Med tillägg menas blandning, av ljus i olika färger: en blandning i samma proportioner av rent rött, grönt och blått ljus ger vitt ljus. På så sätt fungerar färgmonitorer och TV när vitt ljus produceras. Det krävs stora mängder diskutrymme för lagring av 24-bitars färgbilder. En bild i A4-format med 3-00-dpi och True Color kan kräva 24 Megabytes (MB) lagringsutrymme.

CMYK-färg

Med alternativet CMYK-färg, konverteras dina trekanalsbilder (RBG) till fyrkanaliga CMYK (Cyan, Magenta, Gul och Svart) färgbilder med en särskild färgöverföringsprocess. CMYK-färg är den färgskala som används av de flesta färgskrivare. När du har scannat färdigt överförs bilden till bildredigeringsprogrammet och din bild är färdig att skrivas ut med färgskrivare.

Om du vill spara en CMYK-bild måste den sparas i något av formaten .TIF eller .PSD. Eftersom de flesta bildskärmar visar trekanalig RGB, visas en "RGB-simulering" av din CMYK-bild i ditt bildbearbetningsprograms huvudfönster.

I MagicScan utförs de här konverteringarna och simuleringarna enligt skrivarprofiler. Du bör välja den MagicScan-skrivarprofil som bäst överensstämmer med din skrivare om du vill ha bästa möjliga konvertering och simulering av CMYK-bilder.

CMYK - detta scanläge är tillgängligt när Magic Match eller IPM är anropat.

CIE Lab

Comission Internationale de L'Eclairage. Denna kommitté har sysslat med standardisering av färgdefinitioner sedan 1931.

En färg kan skapas genom additiv blandning av grundfärgerna rött, grönt och blått. När olika personer försöker blanda samma färg, måste man dock justera mängden rött, grönt och blått för att uppnå samma effekt. CIE-kommittén har definierat en Standard Observer som någon som ser mättat rött, blått och grönt vid våglängderna 700, 546,1 respektive 435,8 nm. När dessa färger kommer från likadana energikällor så får man vanligt vitt ljus.

Färgscheman, såsom RGB och CMYK är enhetsberoende, d.v.s. man kan få olika RGB-värden från olika scannrar fastän man använder samma original. Ett enhetsoberoende färgschema är nödvändigt för att kunna utbyta färger mellan olika enheter. Vanligtvis används CIE Lab som ett mellanliggande färgschema. Scannerns RGB-färger omvandlas till CIE Lab, som svarar mot en unik uppsättning naturliga färger. CIE Lab-färgerna skickas sedan till en annan enhet där de konverteras till RGB eller CMYK och resultatet kan därefter visas på skärm eller skrivas ut. Denna metod kan upplevas som klumpig eftersom den innebär många matristransformationer vilka tar tid och minnesutrymme i anspråk.

CIE Lab består av tre komponenter, L,a och b. L anger luminansen för en färg inom intervallet 0 till 100. Ju större värde desto ljusare färg. Värdena a och b representerar "färg"-delarna av en färg såsom nyans och mättnad. Dessa värden varierar mellan -128 och 128. a anger graden av rött (+) eller grönt (-) i en given färg, och b anger graden av gult (+) eller blått (-).

CIE Lab - detta scanläge är endast tillgängligt när Magic Match är anropat.

sRGB

Hewlett-Packard och Microsoft har föreslagit färgstandarden sRGB (standard RGB) för att definiera en uppsättning färgvärden som ska tolkas lika av olika bildverktyg.

Normalt betyder RGB grundfärgerna rött, grönt och blått. Dessa färger kan kombineras för att skapa nya färger. RGB används för att skapa färger till bildskärmar och diabilder, till skillnad från CMYK-systemet (som ej berörs här) som används vid färgutskrifter. Om man blandar lika mängder mättat rött, grönt och blått så får man vitt. Tar man bort någon av dessa grundfärger så får man svart.

Även om CIE Labs färgsystem definierar färger entydigt så är det svårt att visa eller skriva ut dessa färger eftersom många program inte stöder systemet.

Om man scannar en bild med hjälp av sRGB och sedan skickar den scannade bilden till ett program eller annan tillämpning som inte stöder sRGB, så återges förhoppningsvis färgerna från originalet på ett tillfredsställande sätt och utan någon större försämring, med hjälp av vanliga RGB data.

Å andra sidan, om man skickar bilden till ett program som stöder sRGB så kommer färgerna från originalet att återges på ett trovärdigt sätt med bara en försumbar avvikelse. Detta eftersom alla program och tillämpningar som använder sRGB-standarden alltid associerar en viss färg med ett visst värde och vice versa. Standarden garanterar att färginformationen kan distribueras utan att förvanskas, mellan olika enheter såsom scannrar, bildskärmar och skrivare.

sRGB - detta scanläge är endast tillgängligt när Magic Match är anropat.

256-färgers gråskala

Bilder som scannas i 8-bitars gråskala visas i upp till 256 olika gråskalor. Om den scannade bilden inte behöver vara i färg, men hög kvalitet för fotografier eller andra original med mjuka färgövergångar önskas, är alternativet 256-färgers gråskala ett bra val. Det diskutrymme som krävs för lagring av gråskalebilder är ungefär 1/3 av det som krävs för lagring av 24-bitars True Color-bilder.

256-färgers gråskala ger en bra representation av svartvita bilder, och gråskalorna ligger mellan svart och vitt i varje pixel. Det visas precis 256 skalor, med vitt vid värdet 255 och svart vid värdet noll, med successivt ljusare gråskalor vid de 254 värdena däremellan.

Antalet 256 är delbart med 8, så exakt 8 bitar data behövs för varje pixel för att kunna koda de 256 olika skuggorna av grått. Men nackdelen är att 8 bitar data behövs för varje enskild pixel: En gråskalebildfil är 8 gånger så stor som en streckbildsfil om alla andra parametrar är lika. Det tar upp större minne och diskutrymme än streckbilder och halvtonsbilder. Gråskalebilder är dock mindre utrymmeskrävande än färgbilder.

Streckbild, S/V

Bilder som scannas som 1-bitars streckbilder visas bara i svart och vitt, inga färger eller gråskalor. Alternativet Streckbild är i allmänhet det bästa valet vid scanning av tryckt text eller tuschteckningar. Eftersom bara 1 bit med svart eller vit information behövs för varje pixel är det diskutrymme som krävs ungefär 1/8 av det som krävs för 8-bitars gråskalebilder.

256 färger

Bild med anpassningsbar 256-färgerspalett. Genom att välja det här alternativet kan du scanna din bild i 256-färgsläge.

RGB-färgbilder är 24-bitars representationer av originalet. Eftersom varje pixel kräver 24 bitar för lagring av färginformation, kräver 24-bitars färgbilder mer minne och större diskutrymme. Färgbilder kan förminskas till 16-bitars, 8-bitars och 4-bitars för att minska bildstorleken. En 256-färgers bild kan innehålla upp till 256 olika färger i stället för flera miljoner färger. I jämförelse med 24-bitars färgbilder, tar 256-färgbilderr upp mindre minne och hårddiskutrymme.

Menyn Info

Scanner | Visa/Göm linjal | Om
Information om scannern visas. | Visar eller gömmer linjalen. | Information om programversion visas.

Roteringsmarkering

Med den här knappen kan du rotera den scannade bilden i valfri vinklar om bilden pladerats snett på scannerns objektglas och du vill korrigera det.

Välj det här verktyget och klicka på förhandsbilden utan att släppa musknappen så visas en ikon som du kan använda för att rotera bilden till önskat läge. När den streckade linjen ligger mot bildens kant släpper du musknappen.

Obs! Om du dubbelklickar på det här verktyget återställs bilden till sin ursprungliga lutning.