首頁概觀進階控制特殊控制加強影像色彩特性

如何…術語

基本控制

手動控制是 MagicScan 最基本的控制設定, 提供您掃瞄影像所需的一切控制。以下就是 基本控制的詳細描述: | 按下您想獲取更多資訊的部分. 放置掃瞄原稿 預視鍵 使用選框工具與縮放工具 甚麼是掃瞄模式 甚麼是掃瞄原稿 解析度 濾鏡 去除網點 掃瞄影像 新增選框工具 手形工具

放置掃瞄原稿

原稿放置對掃瞄影像的一般品質來說, 並非一個重要因素。然而, 正確的放置方式卻可增加掃瞄與影像處理速度。要適當地將影像放置於掃瞄器置物玻璃上, 請依照如下所述執行:

1. 打開掃瞄器上蓋。
2. 將掃瞄影像正面朝下置於掃瞄器置物玻璃上, 請參考掃瞄器所附文件, 以正確放置掃瞄原稿。
3. 蓋上掃瞄器上蓋。

打開電腦與掃瞄器電源, 在掃瞄器電源與準備指示燈亮起, 您就可以準備掃瞄。

如果您想掃瞄透射片, 最好使用掃瞄匣有助於您掃瞄。請參考 如何使用幻燈片匣與掃瞄匣?

預視鍵

在正式掃瞄影像之前, 最好能取得一個掃瞄原稿的預視影像。基本掃瞄就包含了從 MagicScan 視窗取得影像, 調整一些掃瞄設定, 按"預視" 鍵, 以取得您想包含於最終掃瞄的影像範圍, 框選掃瞄區域等。按下"預視" 鍵後, 在預視窗中會出現低解析度預視影像。如果您想改變影像解析度, 請按位於左下角的按鍵, 調整預視影像解析?度的對話框將出現。請注意, 在此處所調整的解析度僅為展示預視掃瞄而設。再者, 若更進一步按"掃瞄" 鍵之後, 影像解析度將成為控制視窗中解析度欄的設定。

注意: 按"預視"鍵之前, 您可改變影像設定與調整預視尺寸, 以加快掃瞄處理過程, 與精準得出最終掃瞄結果。

重新設定預視尺寸之方法:

藉著按著並拉住預視區域的水平與垂直邊線, 您可以調整影像的預視尺寸。

使用選框工具與縮放工具

藉由選框工具, 您可定義包含最終掃瞄影像的邊界線。

縮放工具是讓您在預視窗中放大或縮小影像的工具; 放大(以"+" 號標誌表示) 將影像變大, 讓您更清楚地看到 並處理影像細節。縮小 (以"-" 號標誌表示) 將影像變小, 如果您想檢視整體影像時可應用之。

如果掃瞄影像非常小, 您可以使用縮放工具, 將影像放大之後, 再使用選框工具以選定您想掃瞄的範圍, 它將增加掃瞄準確度。

使用選框工具

1. 用滑鼠按一下選框工具圖示。
2. 把游標移至預視區域, 選框就定位之後, 放開滑鼠鍵。
3. 調整選框尺寸或形狀, 將游標置於選框之邊線上, 按住滑鼠後將其拉開至您想移動之方向即可。
4. 想在不改變選框的尺寸與形狀的情況下移動選框, 將游標移至選框範圍內後, 再移動到您想要的位置。
5. 要創造一個全新的選框, 按住游標在原選框之外的範圍向右下方向拉開, 即出現新選框, 同時原選框消 失。

請參閱: 新增選框工具 與 手形工具

使用縮放工具

1. 以滑鼠按一下縮放工具圖示。
2. 把游標置於預視區域, 游標在預視區域內將變成放大鏡形狀。
3. 將游標置在預視區域按滑鼠左鍵即可單倍放大影像, 每按一下皆放大100%, 最大倍數為原影像之800%。
4. 另一種方式為: 選取縮放工具之後, 將游標移至您想放大的地方, 按住滑鼠鍵往右下方下拉開即可。
5. 使用捲動軸, 檢視預視影像隱藏之部分。
6. 縮小影像: 對Macintosh 使用者而言, 把放大鏡圖示置於要縮小範圍的中央部分, 按住鍵盤上的Option鍵, 並按滑鼠鍵。Windows使用者: 把游標至於預視範圍中, 按滑鼠右鍵(或SHIFT 加滑鼠左鍵)。
7. 快速按兩下滑鼠就可以使影像回復原始尺寸 (100%).

甚麼是掃瞄模式

掃瞄模式界定影像以何種模式掃瞄。 MagicScan 提供您下列模式: 全彩 RGB, 全彩 CMYK, CIE Lab, sRGB, 256 灰階, 黑白與 256 色。

請參閱: 掃瞄模式

甚麼是掃瞄原稿

它直接傳達掃瞄器原稿以何種類型掃瞄的訊息, 總共有以下幾種類型:

平台式 (反射稿)
掃瞄紙類等不透明影像。例如: 相片, 廣告紙, 報紙, 雜誌等。

透射稿
掃瞄透設式影像原稿(此選項僅於安裝光罩時可用)。適用於光線可透過的影像, 如幻燈片, 正片等。

負片
專為掃瞄負片而設計。在光裝有光罩且電源已打開的情況下, 請選擇此選項來掃瞄相片之底片,即負片。

另有五個負片額外選項供您作選擇, 然僅有特定掃瞄器類型方可使用, 請選擇與您的掃瞄底片相符的廠牌 名稱。如果您的掃瞄器不屬於這種類型, 將自動使用預設值掃瞄。

35 厘米幻燈片匣
如果您選擇本選項, 您必須使用幻燈片匣掃瞄, 即使只用了一個匣子。另外, MagicScan 自動啟動多張掃 瞄模式。 掃瞄匣之設計乃用於固定多張 35 厘米幻燈片, MagicScan 會自動偵測幻燈片之位置與方向。

掃瞄匣
如果想掃瞄透射原稿 (非 35 厘米幻燈片), 您必須使用掃瞄匣來固定住。掃瞄匣之設計乃用來固定一般透設稿, MagicScan 會自動偵測幻燈片之位置與方向。請參考如何使用幻燈片匣與掃瞄匣?

選取解析度

解析度表示影像每英吋的圖素數量, 或半色調影像中每英吋點數(dpi)或線數(lpi)之值。 解析度設定決定掃瞄器 在掃瞄結果影像中所捕捉的色彩資訊數量。解析度愈高, 影像愈精緻, 然而影像檔案也愈大。 我們可以很 明顯地得知, 增加解析度將相對地增加影像資訊與檔案大小。

200 DPI | 50 DPI

您可以依據您所使用的掃瞄器, 選取次功能表中所列的解析度, 或在"自訂"解析度選項中界定自己所想 要的解析度, "自訂"掃瞄解析度對話框將出現。請注意 :在 "自訂" 解析度下方有幾個設定。 MagicScan 允許您自行設定三個解析度設定, 鍵入您所需要的解析度(dpi)後按 "確定"。 這三個設定就出現在解析 度下拉功能表"自訂"之下方, 如此, 您就可以隨時選擇您所需要的設定。

濾鏡

濾鏡功能在高對比影像 特別好用。改變影像輪廓或周邊的圖素值可使影像變得清晰或更柔和。 從影像 功能表中選"濾鏡", 次功能表出現。

無作用

這是濾鏡預設值選項。在這個情況下意謂無任何濾鏡功能。

清晰(更清晰)

強調影像輪廓。這個選項增加相鄰圖素對比, 增加影像輪廓效果。通常, 使用在您想強調色域間之差異情況下使用。

柔和(更柔和)

使影像變得柔和。它可以緩和相鄰圖素間色相之強烈對比。

加強輪廓

加強輪廓濾鏡偵測輪廓形狀與色彩邊線之後以類似畫底線方式強調之。打開加強輪廓效果對話框, 可依照您的需求選定三種加強輪廓強度: 低度, 中度, 高度, 或以百分比 (1% 到 200%)定義。

去除網點

去網點是把影像中因半色調製程中所產生的網狀圖案去除的功能。

半色調處理方式產生的影像使印刷出版品產生之方式為: 以相同圖案與大小的小點上色或留白來表現影像輪廓與色彩, 連續不間斷的不同階層的點於是構成了影像, 再加上人類的視覺特性, 所看到的影像便非如真實影像般粗糙。所以, 在報紙上所看到的影像較為粗糙, 我們可以很清楚的看到這些網狀圖案; 而在雜誌上所看到的圖案則不若前者一般, 它的網狀圖案校不容易 為人之肉眼所察覺。

如果您的掃瞄影像是這類型製程製造出來的影像, 掃瞄結果之影像亦會出現這些網點圖案, 此時, 您就可以使用本選項, 把這些圖案減少至最低程度。

在預設選項 "無作用" 之外, 還有四個選項供您選擇:

無作用

沒有去網點作用。

精美印刷

去除精美印刷品上的細微網點, 例如型錄。

雜誌

去除雜誌上的細小網點。

報紙

去除報紙上清楚可見的粗糙網點。

自訂

使用者可以每英吋線數(lpi)為單位界定去網點數值。

原影像 | 去網點後

掃瞄影像

只要按"掃瞄"鍵, 就可以取得預視窗中的掃瞄影像, "掃瞄" 指令將執行預視窗中框選起來的區域。 掃瞄影像將被傳送至應用程式且展示在螢幕上。

注意: 在網路環境中執行 MagicScan, 網路掃瞄伺服器對話框將顯示掃瞄器 狀態與掃瞄完成的百分比例掃 瞄結果影像將出現於遠端電腦螢幕上。

如果您想要儲存掃瞄影像, 可以使用適當的軟體指令與影像檔案格式。請參考應用程式所附說明, 來完成這些 步 驟。此外, 如果您想直接掃瞄為檔案, 按 "校樣" 鍵後再儲存檔案。或者, 不要經由任何應用程式來啟動 MagicScan, 直接在 MagicScan 程式組中以滑鼠按兩下 MagicScan 圖示, 在這種情況下, 只要您按 "掃瞄" 鍵, 影像就自 動儲存。

新增選框工具

使用新增選框工具在預視視窗中增加掃瞄區域, 特別用於多次多張與單次多張掃瞄。

增加新選框並不會把原本就已存在的掃瞄框刪除, 新的選框將出現在掃瞄工作清單中。新增選框步驟如下:

1. 按一下預視視'窗中新增選框工具圖示。
2. 把游標置於您想新增選框的區域。
3. 按住滑鼠鍵, 在原選框區域之外再劃出另一個符合您需求的掃瞄區域。
4. 重複上述步驟, 即可創造更多選框。

手形工具

手形工具讓您移動影像, 以檢視影像隱藏之範圍。

使用手形工具方法如下:

1. 以滑鼠按一下手形圖示, 游標在預視視窗範圍會變成手的形狀。
2. 將游標置於影像上, 按住滑鼠鍵, 手形圖示像是捉住影像般地, 此時, 您就可以任意移動影像了。