Página principal Generalidades Controles básicos Controles avanzados Mejora de la imagen

Cómo... Glosario

Controles especiales

Existen tres controles de escáner para escanear imágenes. Dejando a un lado los controles básicos ( Control manual), IPM de Binuscan y MagicMatch son controles especiales que los usuarios pueden utilizar para aplicar un efecto especial a la imagen escaneada. | Haga clic en el tema acerca del que desee informarse. IPM de Binuscan MagicMatch

IPM de Binuscan

El IPM (Image Processing Machine) de Binuscan es una utilidad que optimiza automáticamente los colores, la resolución y el filtrado que el escáner visualiza, con el fin de obtener el mejor resultado posible en la impresora o en el monitor. Mientras que en MagicMatch, el usuario debe crear o modificar personalmente un perfil que represente el tipo de visualización que se desee obtener en la impresora o en el monitor.

La ventana IPM de Binuscan se controla a través del mecanismo IPM de Binuscan; sin embargo, algunos de los controles, como, por ejemplo, los de luz y sombra, están eliminados o desactivados. No obstante, proporciona tres modos adicionales de exploración de imágenes.

Color a gris | Color a B/N CMYK | Gris a B/N CMYK
El original es una imagen en color Transforma una imagen en color en una imagen en escala de grises. Aunque la imagen mostrada en la pantalla está en escala de grises, se produce no obstante una simulación de los píxeles de colores; además, el color es más intenso que en el modo de exploración con 256 grises. | El original es una imagen en color Obtendrá una imagen en escala de grises. Sin embargo, estará separada en cuatro niveles, como si se utilizara CMYK para separar un color en los niveles de Cyan, Magenta, Amarillo y Negro . La imagen obtenida será más intensa que en el modo de exploración a 256 grises. | El original está en escala de grises Obtendrá una imagen en escala de grises. Sin embargo, estará separada en cuatro niveles, como si se utilizara CMYK para separar un color en los niveles de Cyan, Magenta, Amarillo y Negro . La imagen obtenida será más intensa que en el modo de exploración a 256 grises.

MagicMatch

MagicMatch se controla a través del motor KCMS de Kodak. Los usuarios pueden seleccionar un perfil de impresora para alcanzar una coincidencia de colores, incluso si los controles de exploración son prácticamente los mismos que los del IPM de Binuscan. En este punto, MagicScan ha creado un grupo de perfiles de impresora, que proporciona un método para transferir datos desde un origen hasta su destino. Seleccione la opción Perfil de la impresora y seleccione en el menú desplegable la opción que corresponda a la impresora que esté utilizando.

Nota: Algunos de los controles, tales como los de luz, sombra, etc., están eliminados o desactivados.

Si utiliza el perfil compatible ICC (International Color Consortium), MagicScan le permitirá añadir un nuevo perfil de impresora en el grupo de perfiles existentes. Este mecanismo es compatible con el sistema de Windows y con el sistema ColorSync de Macinthosh. Consulte el manual de su impresora para saber el perfil de impresora que debe instalar en el sistema de su PC. MagicScan actualizará automáticamente el perfil de impresora una vez que haya instalado el nuevo perfil. Posteriormente, podrá abrir la lista desplegable de perfiles de impresora de MagicScan y seleccionar el perfil de impresora instalado como el dispositivo de salida de imágenes.

Lista desplegable Perfil de impresora

Esta opción determina el dispositivo de salida al que se enviará la imagen después de realizar las coincidencias de color. Esto significa que le permite seleccionar el destino de salida de sus imágenes escaneadas.

Distintos dispositivos de salida requieren diferentes perfiles de calibración de color. Si desea enviar la imagen escaneada a un dispositivo de salida (impresora, monitor...), deberá seleccionar el perfil correspondiente a dicho dispositivo. Posteriormente, tras realizar la exploración con la coincidencia de colores, obtendrá una imagen similar a la original.

El perfil del dispositivo de salida está dividido en dos amplias categorías: monitores e impresoras. Seleccione Sin impresora si desea visualizar la imagen escaneada en la pantalla de su PC. De lo contrario, seleccione en la lista desplegable el perfil de impresora que más se acerque al de su impresora. Entre los modos de imagen disponibles se encuentran los siguientes:

Sin impresora utiliza el monitor en lugar de un perfil de impresora

Perfiles: enumera la lista de perfiles de impresora disponibles

Tenga en cuenta que este menú sólo está activo cuando está seleccionado el modo de operación de MagicMatch.