Lisez-moi de MagicScan

Bienvenue dans MagicScan

Veuillez lire attentivement ce fichier. Il contient des informations importantes qui n'ont pas pu être intégrées dans la documentation.

Il traite notamment des éléments suivants :

     * Configuration système
     * Guide utilisateur/Aide en ligne
     * Notes relatives à la numérisation en réseau
     * Assistance technique

[Configuration système]
     Windows 95 ou ultérieur
     Windows NT 3.5 ou ultérieur

[Guide utilisateur/Aide en ligne]

1. Le guide utilisateur et l'aide en ligne se présentent sous la forme de fichiers HTML. Pour les lire, vous devez disposer d'un navigateur Web tel que Netscape ou Internet Explorer. 
2. Vous pouvez télécharger Netscape à partir du site Web suivant :
         http:\\home.netscape.com, 
    ou Internet Explorer à partir du site suivant :
         http:\\home.microsoft.com

[Notes relatives à la numérisation en réseau]
1. Dans certains cas, vous serez amené à augmenter la valeur de NetHeapSize dans Windows. Veuillez utiliser la valeur proposée par Windows.
2. Le serveur et le client nécessitent tout deux le téléchargement préalable d'un pilote NETBIOS (par exemple, NETBIOS.EXE dans Novell Netware).
3. Le programme Scanner Test permet uniquement de tester le scanner local. Il lui est impossible de tester le scanner réseau.
4. Les pilotes SIS de certains progiciels de reconnaissance optique ne sont pas compatibles avec la numérisation en réseau.


[Assistance technique]
1. Lorsque le message "Erreur d'allocation mémoire!" apparaît, le pilote modifie le fichier UMAXDRV.INI
    qui réside dans le répertoire Windows. Redémarrer Windows afin de mettre le pilote en oeuvre. En cas de problème, si vous deviez récupérer l'ancien fichier (le fichier UMAXDRV.INI original), passez par un     éditeur de texte afin de modifier le fichier. Son contenu doit être identique à ce qui suit :


           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   Remplacez la ligne "VxDAllocateMemory= 1" par "VxDAllocateMemory= 0" afin de restaurer la valeur originale

Remarque : Si vous avez préalablement chargé un pilote UMAXMEM.SYS dans le fichier CONFIG.SYS, veuillez l'en supprimer.
      Ce pilote n'est pas nécessaire si "VxDAllocateMemory=1". 
      En effet, cette entrée remplit les mêmes fonctions que le pilote UMAXMEM.SYS.

2. Si vous recevez le message d'erreur NETBIOS "ncb_bridge field not 00 or 01",
   vous devez impérativement lancer le programme de configuration du réseau afin de sélectionner
   un gestionnaire NETBIOS tel que NETBEUI ou NETBIOS via ipx/spx comme protocole par défaut pour le serveur et pour le client. Sous Windows 3.1 et Windows 95, la configuration du réseau s'effectue       à partir du Panneau de configuration.

*************END OF README FILE***********************
