Start Oversigt Grundlæggende funktioner Avancerede funktioner Billedforbedring

Sådan... Ordliste

Specielle funktioner

Du kan vælge mellem tre grundkontroller, når du indscanner billeder. Dels Manuel, som er standarden, dels binuscan IPM og MagicMatch, der kan benyttes til at opnå specielle effekter under scanningen. | Klik på det emne, som du ønsker oplysninger om. binuscan IPM MagicMatch

binuscan IPM

binuscan IPM (Image Processing Machine) er et værktøj, der automatisk optimerer farver, opløsning og filtrering (således som scanneren ser det) til den bedste gengivelse på skærmen eller på printeren. binuscan IPM skal ses i modsætning til MagicMatch, hvor brugeren selv må oprette eller tilpasse en profil, der giver den ønskede gengivelse på printer eller skærm.

Vinduet binuscan IPM styres af binuscan IPM-motoren. Dog er visse effekter, bl.a. højlys og skygge fjernet eller deaktiveret. Funktionen byder på tre ekstra scan-tilstande:

Farve til gråtoner | Farve til CMYK S/H | Gråtoner til CMYK S/H
Orignalen er farvet Ved scanningen overføres billedet til gråtoner. Selvom billedet vises i gråtoner, er det simuleret af farvepixler, og farven er mere levende end ved scan-tilstanden 256 gråtoner. | Orignalen er farvet Det færdigscannede billede er i gråtoner. Det vil dog være inddelt i fire niveauer på samme måde som CMYK inddeler en pixel i Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Black (sort). Billedets farve er mere levende end ved scan-tilstanden 256 gråtoner. | Orignalen er grå Det færdigscannede billede er i gråtoner. Det vil dog være inddelt i fire niveauer på samme måde som CMYK inddeler en pixel i Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Black (sort). Billedets farve er mere levende end ved scan-tilstanden 256 gråtoner.

MagicMatch

MagicMatch styres af Kodak KCMS-motoren. Brugeren kan her vælge en printerprofil til farveblandingen, selvom effekterne er næsten de samme som ved binuscan IPM. På dette tidspunkt har MagicScan dannet en gruppe printerprofiler, som sørger for at overføre data fra kilde til destination. Vælg den printerprofil i menuen, der bedst svarer til den printer, du bruger.

Bemærk! Visse effekter, bl.a. højlys og skygge fjernet eller deaktiveret.

Ved hjælp af ICC (International Color Consortium) Compatible Profile, kan du selv tilføje nye printerprofiler. Denne motor er kompatibel med både Windows og ColorSync-systemet i Macintosh. Ønsker du yderligere oplysninger om installation af printerprofiler, skal du læse dokumentationen til printeren. MagicScan opdaterer automatisk listen med printerprofiler, når en ny profil er installeret. Så kan du vælge den i menuen i MagicScan.

Menu med printerprofiler

Dette valg bestemmer, hvilken outputenhed det scannede billede vil blive sendt til efter farveblandingen. Dermed menes, at du kan vælge outputdestinationen for det scannede billede.

Forskellige outputenheder kræver forskellige farvekalibreringsprofiler. Hvis du vil sende det scannede billede til en outputenhed (printer, skærm, osv), skal du vælge den profil, der svarer til den pågældende enhed. Senere, når billedet er scannet ved hjælp af farveblanding, har du et billede, der er meget tæt på originalen.

Profiler til outputenheder falder i to kategorier: Til skærme og til printere. Vælg Ingen printer, hvis det scannede billede skal vises på skærmen. Ellers vælger du den printerprofil på menuen, som bedst passer til din printer.

Ingen printer: Brug skærmen i stedet for printerprofilen

Profiler: Viser de tilgængelige printerprofiler

Vær opmærksom på, at menuen kun er aktiv, når du har valgt MagicMatch.