MagicScan Leesmij

Welkom bij MagicScan

Lees dit document zorgvuldig. Het bevat belangrijke informatie die niet is opgenomen in de documentatie.

In dit document komen de volgende onderwerpen aan de orde:

     * Systeemvereisten
     * Gebruikershandleidingen/Online Help
     * Opmerkingen over netwerkscans
     * Probleemoplossing 

[Systeemvereisten]
     Windows 95 of hoger
     Windows NT 3.5 of hoger

[Gebruikershandleidingen/Online Help]

1. De gebruikershandleiding en online Help zijn geschreven in HTML-formaat. Voordat u deze elektronische documenten kunt lezen, dient u een webbrowser te installeren, bijvoorbeeld Netscape of Internet Explorer.
2. U kunt Netscape ophalen uit de WWW-locatie:
         http:\\home.netscape.com, 
    of Internet Explorer uit de locatie:
         http:\\home.microsoft.com

[Opmerkingen over netwerkscans]
1. Onder bepaalde omstandigheden moet de NetHeapSize in Windows worden ingesteld 
    op een hogere waarde. Gebruik de waarde die wordt aangegeven door Windows.
2. Op zowel server als client moet een NETBIOS-stuurprogramma geladen zijn voordat
    kan worden gescand (bijvoorbeeld NETBIOS.EXE in Novell Netware).
3. Het testprogramma van de scanner kan uitsluitend de lokale scanner testen. Het
    is niet geschikt voor het testen van de netwerkscanner.
4. ISIS-stuurprogramma's voor bepaalde OCR-pakketten ondersteunen geen netwerkscans.


[Probleemoplossing]
1. Wanneer het bericht "Fout bij toewijzen geheugen!" verschijnt, wijzigt het stuurprogramma
   het bestand UMAXDRV.INI dat zich bevindt in de Windows-directory. U start Windows opnieuw om het stuurprogramma te implementeren. Als er problemen zijn en u terug moet
   keren naar de oorspronkelijke status (een ongewijzigde UMAXDRV.INI), gebruikt u een teksteditor om het bestand UMAXDRV.INI te wijzigen. Het bestand UMAXDRV.INI moet er als volgt uitzien:

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   Het stuurprogramma zal de waarde van "VxDAllocateMemory" gewijzigd hebben naar 1. 
   Zet de waarde weer terug naar 0 om de oorspronkelijke waarde te herstellen.

N.B.: Als u het stuurprogramma UMAXMEM.SYS in het bestand CONFIG.SYS hebt geladen, verwijdert u dit. UMAXMEM.SYS is niet nodig indien "VxDAllocateMemory=1". Dit item bewerkstelligt hetzelfde als het stuurprogramma UMAXMEM.SYS.

2. Als het NETBIOS-bericht "ncb_bridge field not 00 or 01" verschijnt, moet u
   netwerk-setup uitvoeren om een NETBIOS-stuurprogramma te kiezen, bijvoorbeeld NETBEUI
   of NETBIOS over ipx/spx als het standaardprotocol voor zowel server als 
   client. In Windows 3.1 en Windows 95 bevindt netwerk-setup zich in het Configuratiescherm.

*************END OF README FILE***********************
