Page d'accueil Présentation générale Commandes de base Commandes avancées Commandes spéciales

Réhausser l'image Comment ...

Glossaire

Adresse | Valeur numérique identifiant l'emplacement mémoire d'un périphérique.
Luminosité | Paramètre déterminant le degré de clarté d'une image numérisée.
Contraste | Différence entre la partie la plus claire et la partie la plus sombre d'une image. Lorsque le contraste est faible, on obtient une image très grise. En revanche, lorsque le contraste est élevé, la différence entre les zones claires et les zones sombres est plus marquée.
Juxtaposition de points | Méthode consistant à créer des zones de points de taille et de répartition variable afin de donner l'illusion d'une image comportant plusieurs niveaux de gris.
DPI | Points par pouce (en anglais, Dots Per Inch), unité de mesure de la résolution.
Niveaux de gris | Gamme de gris s'échelonnant selon des intervalles de densité réguliers allant du blanc au noir. Une image en niveaux de gris contient différents niveaux (nuances) de gris.
Demi-ton | Méthode permettant de transformer une image en noir et blanc de sorte qu'elle apparaisse en niveaux de gris.
Niveau de blanc | Zone la plus claire d'un original ou image représentée en demi-ton par les points les plus petits ou par l'absence de points.
Histogramme | Diagramme représentant la répartition des valeurs de niveaux de gris d'une image numérisée.
Image | Résultat en bit map (mode point) de la numérisation d'un document original.
N/B | Image composée uniquement de pixels noirs et blancs.
Original | Document source de l'image numérisée (ce peut être un dessin, une photographie ou un transparent).
Pixel | Point unique d'un écran d'ordinateur ou d'une image numérique.
Taille de prévisualisation | Commande permettant de limiter la taille de l'image prévisualisée dans la zone de numérisation. La réduction de la taille d'une image prévisualisée permet de gagner du temps.
Fenêtre de prévisualisation | Zone de visualisation dans la boîte de dialogue Scanner, représentant la vitre du scanner.
Photo/Document, type d'image | Mode de numérisation utilisé pour les illustrations, les graphiques, etc. qui ne sont pas sur support transparent (images opaques).
Résolution | Mesure du niveau de rendu des détails qu'un périphérique peut enregistrer ou produire. Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette.
Niveau de noir | Zone la plus sombre d'un original ou image représentée en demi-ton par les points les plus gros.
TIFF | Format de fichier d'image aux normes de l'industrie pris en charge par de nombreuses applications.
Adaptateur de transparents | Accessoire installé sur le scanner pour numériser des diapositives, des films et des radiographies.
Transparent, type d'image | Mode de numérisation utilisé pour des illustrations ou des diagrammes sur transparents (par exemple pour des diapositives, des films ou des radiographies).
TWAIN | Protocole développé par d'importantes sociétés commercialisant des logiciels et du matériel d'imagerie informatique. Cette norme a pour rôle de faciliter l'intégration des périphériques d'entrée et des applications.